문서번호	시설보수과-1047
결재일자	2021. 2. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
백상용		김시련	02/10 장상규
협 조

2021년 도로시설물 안전 및 유지관리 계획

2021. 2.

성동도로사업소

(시설보수과)

2021년 도로시설물 안전 및 유지관리 계획

우리사업소에서 유지관리하는 도로시설물에 대하여 안전 및 유지관리계획을 수립·시행하여 재난·재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로써 공중의 안전을 확보하고 나아가 시민의 복리증진에 기여하고자 함.

Ⅰ		관련규정

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조, 같은법 시행령 제3조

- 소관 시설물에 대하여 매년 안전 및 유지관리 계획을 수립·시행 하여여 함.

○ 같은법 시행규칙 제3조

- 시설물의 안전 및 유지관리계획을 매년 2월 15일까지 서울특별시장에게 제출하여야 함.

○ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 등에 관한 지침 제4조

- 시설물통합관리체계(FMS)를 이용하여 시설물의 안전 및 유지관리계획의 제출

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제6조(안전점검의 실시)

Ⅱ		시설물 현황

○ 대상시설물 : 면목천복개구조물 등 52개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계	일반교량	고가차도	터널	지하차도	복개구조
계	52	24	9	3	13	3
1종	3					3
2종	17	6	2	3	6
3종	6				6
법정외	26	18	7		1

○ 시설물별 세부현황 : 붙임1 참조

Ⅲ		안전 및 유지관리 계획

□ 조직·인원 및 장비의 확보

○ 조직도

									성동도로사업소장
									시설보수과장
	유진석, 정용재, 백상용												최태석, 최문석
						직영보수반(4명)

○ 유지관리 인원

- 점검인원 : 기술직 6명(과장1, 점검직원5)

- 직영보수인력 : 공무직 4명

○ 장비확보 현황

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
고소작업차	-	대	1
균열확대경	no2028	개	4
균열게이지	w9193	개	8
콘크리트테스트헤머	NSR형	대	1
콘크리트테스트헤머	SD-7000P	대	1
레이져거리측정기	자동,60m	대	2
헤드랜턴		개	8
휴대용 투광기	100W	개	2
쌍 안 경	7×50, 15×32	개	3
안전벨트	-	조	4
점검망치	암석용	개	8

□ 안전점검 및 정밀안전진단 실시에 관한 사항

○ 안전점검 수준 및 시기 등

구분	안전점검			정밀안전진단
	정기안전점검	정밀안전점검	(긴급안전점검)
대상	1·2·3종 시설물 법정외 시설물	1·2·3종 시설물 법정외 시설물	1·2·3종 시설물 법정외 시설물	1종 시설물
실시 시기	반기 1회 이상	A등급 3년 1회 이상 B·C등급 2년 1회 이상	관리주체 필요시 기관장 요청시	B등급 5년 1회 이상
수준	세심한 외관조사 수준 시설물 기능적 상태판단	면밀한 외관조사 측정 및 시험실시 시설물 상태평가	정밀안전점검 수준	정밀한 외관조사, 측정 및 시험 실시 시설물 상태 및 안전성 평가
시행 방법	자체점검	안전진단전문기관 시설물유지관리업체	안전진단전문기관 시설물유지관리업체	안전진단전문기관

○ 안전점검등에 대한 시설물 유지관리 체계

- 정기점검(반기별 1회 이상)

점검시행 (자체)	⇨	점검결과보고 (기관장)	⇨	조 치 (보수공사 등 시행)	⇨	조치결과 보고 (기관장)

- 정밀안전점검(2~3년 1회 이상) 및 정밀안전진단(5년 1회 이상)

점검·진단시행 (용역)	⇨	점검결과 및 조치계획 보고 (기관장)	⇨	조 치 (보수공사 등 시행)	⇨	조치결과 보고 (기관장)

○ 2021년 안전점검 및 정밀안전진단 시행

구분	대상시설물 수					시행방식	예산액 (천원)	비고
	계	1종	2종	3종	법정외
정기안전점검	52	3	17	6	26	자체
정밀안전점검	27	-	8	-	19	용역	582,048	- 이문고가차도 등 8개소 - 군자교 등 9개소 - 중랑교 등 10개소
정밀안전진단	-	-				-	-

- 정기안전점검 : 시설물별 세부시행계획 반기별(상반기·하반기) 별도 수립

- 정밀안전점검 및 정밀안전진단 : 세부시행계획 수립·시행

○ 시설물별 정밀안전점검 및 정밀안전진단 주기 : 붙임3 참조

□ 긴급상황 발생시 조치체계

○ 주간 조치 체계

긴급상황발생 (신고접수)		긴급상황 지휘		시 장 (안전총괄실장)
	보고
			보고
	⇨
			⇨
시설보수과 2210-1551~9		소 장 (현장총괄:시설보수과장)
			협의	유관기관 (경찰서, 소방서 등)

○ 야간 조치 체계

긴급상황발생 (신고접수)		긴급상황 지휘		시청 상황실
	보고
			보고
	⇨
			⇨
당직실 2210-1501~2		소 장 (현장총괄:시설보수과장)
			협의	유관기관 (경찰서, 소방서 등)

※ 붙임4 도로시설물 관련사고『긴급복구매뉴얼』 참조

□ 보수·보강 등 유지관리 및 예산에 관한 사항

○ 보수‧보강 공사시행 계획

연번	사업명	사업개요	사업기간	예산액 (천원)	비고
1	면목천복개구조물 보수공사	- 단면보수 1,664㎡ - 균열보수 23m 등	'20.07.03.~'21.05.30.	*******	이월공사
2	터널 및 복개, 지하차도 일상유지보수공사	- 터널 3개소, 복개구조물 3개소, 지하차도 13개소	'21.01.01.~'21.12.31.	*******	일상유지 (포괄비)
4	교량 및 고가차도 일상유지보수공사	- 일반교량 24개소, 고가차도 9개소	'21.01.01~'21.12.31.	*********	〃
5	도로시설물 세척용역	- 터널 3개소, 지하차도 10개소, 일반교량 4개소	'21.03. ~'21.12.31.	*******	〃

○ 예산의 집행과 확보

- (집행) 안전점검등에 따라 단위사업 또는 일상유지보수공사 예산 범위 내에서 별도로 보수·보강 계획을 수립하여 시행

- (확보) 시설물별 안전점검등의 결과에 따라 보수·보강의 경중, 시급성, 예산범위 등을 고려하여 단위사업 또는 일상유지보수공사로 유지관리 예산 요청 및 편성

○ 2021년 시설물별 유지관리(안전점검 및 보수·보강) 계획 : 붙임2 참조

□ 설계도서의 수집 및 보존에 관한 사항

○ 설계도서 수집·보존 현황

시설물별	종별	대 상 시설물수	보관중인 설계도서
			설계도	구 조 계산서	시방서	내역서	감리 보고서	점검․,진단 보고서	시설물 관리대장	기타
계		52	52	19	1	2	0	52	52
교량	2종	6	6	3				6	6
	법외	18	18	7		1		18	18
고가차도	2종	2	2	1				2	2
	법외	7	7	4				7	7
지하차도	2종	6	6	1	1	1		6	6
	법외	7	7	2				7	7
터 널	2종	3	3					3	3
복개구조물	1종	3	3	1				3	3

붙임  1. 유지관리 도로시설물 현황 1부.

2. 시설물별 유지관리 실적 및 계획 1부.

3. 안전점검 등 주기표 1부.

4. 도로시설물 긴급복구 매뉴얼 1부.  끝.