문서번호	도로시설과-2053
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
이정국		박주완	02/18 임대운
협조	도로시설팀장		조창길
	도로기전팀장		신용휴

해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

2021. 2.

안 전 총 괄 실

도로시설과

해빙기대비 도로시설물 안전검검 시행계획

해빙기대비 도로시설물에 대한 안전점검을 시행하여 안전사고 사전예방 등 취약시기 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

❍ 시설물안전법 제11조, 같은법 시행령 제8조

❍「‘21년 도로시설물 안전점검 추진계획」(도로시설과-184호, ’21.1.7)

❍「‘21년 해빙기 대비 시설물 안전관리 실시계획 통보」(시설안전과-2208호, ’21.2.10)

2		점검개요

❍ 대  상

- 도로시설물 총 597개소

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	597	21	237	83	41	36	116	49	6	8
도로시설과 (시설공단)	168	1	60	22	31	4	35	1	6	8
교량안전과	52	20	18	14	-	-	-	-	-	-
도로사업소	377	-	159	47	10	32	81	48	-	-

※ 자동차전용도로 12개노선(168.04km), 급경사지, 옹벽 등

❍ 추진기간 : ’21. 2.19(금) ~ ’21. 3.12(금)(3주간)

❍ 점검방법

- 시설물 관리주체별 자체 점검계획 수립 및 시행

▸관리주체별(교량안전과, 도로사업소, 시설공단) 자체점검

▸시설물 담당 공무원에 의한 자체(육안)점검 실시(시안법에 의한 정기점검 수준)

▸점검 체크리스트 활용하되 일상적인 점검보다 강화하여 취약부위 집중점검

- 전문가(시설안전자문단) 활용, 전담시설(총 190개) 합동점검 실시

▸1종 시설물 114개, 2종 시설물(‘90년 이전 준공, 30년 경과) 57개

▸C 등급 이하 11개, 공동구 8개

※ “시설안전자문단 조정 운영계획(도로시설과-6396호, ‘19.5.27)” 방침 준용

- 도로시설물 부재별 점검사항(붙임 4)을 참고하여 점검실시

※ 기전시설물 포함(자료 별도 송부)

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공 통 사 항	- 해빙기 동경융해 등으로 인한 취약 시설물 - 지반(포장) 침하, 옹벽 등 전도위험 시설물 - 배수로 정비상태, 포장상태 등 이상여부 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 - 교량받침 거동, 터널 갱구부사면, 배수 불량 구간 등 기초부위 세굴 및 부동침하 토공-교량의 접속부 등 위험 요소에 대해 집중 점검
기전시설물	- 터널 및 지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리상태 - 환기시설 및 감시시설 정상작동 여부 등
공 동 구	공동구 내부 안전관리시설 이상여부 등 - 구조물 누수 등 외부인 출입통제시설 관리상태
자 동 차 전 용 도 로	- 급경사지, 절개지 및 옹벽 배수로 정비상태, 포장상태 등 이상여부 - 공단 대행 시설물 관리상태 등

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 가급적 현장에서 즉시조치

- 현장 즉시 조치가 곤란한 경우 일상유지보수 업체로 하여금 신속한 보수․보강 조치(작업지시 등)

- 구조물 안전에 미치는 유해한 위험요소 등 특이사항 적출시 즉시 보고 및 조치방안 강구 등 대책수립(원인 검토 및 개선조치 등)

※ 필요시 관련분야 전문가(시설안전자문위원 등) 자문 등

3		행정사항

❍ 관리주체별 안전점검 결과 제출

- 붙임 1, 2, 3 작성양식에 의거 그 결과를 도로시설과로 제출

- 제출기한 : 2021.3.16.(화)

붙임 : 1. 해빙기대비 안전점검 총괄 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항(점점체크리스트) 1부. 끝.