다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감항성개선지시(2021-0048) 기술검토 결과 보고

1. EASA PUBLICATION AD NO. 2021-0048(2021.02.16)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 발행된 EASA AD(2021-0048)의 기술검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발행번호: 2021-0048 (관련 기술회보(ASB) 번호: 05.00.82)

나. 발행 및 적용일자: 2021.02.16

다. 적용대상/해당여부: AS365-N2(001,002호) / 주날개 PITCH ROD UPPER LINKS(해당)

라. 주요내용: 해외 AS365 헬리콥터의 사례로, 비행중 진동이 증가함이 발견되어, 원인조사 결과 주날개 PITCH ROD UPPER LINK의 연결부위의 풀림현상이 발견되어 이를 방지하고자 해당 부위의 안전점검을 지시함

마. 검토결과 및 조치:

구 분	점검일자	점검결과
001호	2021.02.15	상태양호
002호	2021.02.17
* 매 10시간 주기로 반복점검 수행예정

붙임 1. EASA AD(2021-0048) 원본 1부.

2. 관련 ASB(05.00.82) 원본 1부.  끝.

★담당자	박영춘		담당자	김태식		3팀장	김정식		소방항공대장	02/18 탁한수
협조자
시행	소방항공대-507	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84(김포국제공항 경항공기 지역) 서울 소방항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	pyc4771@seoul.go.kr	/	부분공개(6)