문서번호	정수과-1717
결재일자	2021. 2. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
소민혁		02/19 하은경
협 조

여과층 높이 측정봉 구매계획

2021. 02.

영등포아리수정수센터

(정수과)

여과층 높이 측정봉 구매계획

환경

여과지 및 활성탄흡착지의 여재 층고 조사에 사용되는 측정봉을 구매하고자 함

□ 근거

○ 상수도시설기준(참고표-5.7.6,P.384) 및 상수도시설 유지관리매뉴얼(표5.6.1)

- 여과지 사층 및 활성탄 탄층 높이 조사(월 1회)

□ 구매내역

○ 품명 : 여과지 및 활성탄흡착지 층고 조사용 측정봉 1개

○ 사양(재질/규격) : 알루미늄 합금 폴대 / 2.8m(3단), 최소 1.1m ~ 2.8m

※ 세부내역 : 산출기초조사서 참조

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : *****************

○ 계약업체 : ***************

○ 계약방법 : 신용카드 결제후 계좌 입금

○ 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,정수비,재료비,일반재료비(정수장 시설 유지보수)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.