문서번호	시설보수과-623
결재일자	2021. 2. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
최선보		류태용	02/23 박문희
협 조
	★주무관			김규춘
	주무관			代강연홍
	주무관			강연홍
	주무관			이승훈

2021년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 2.

강서도로사업소

시설보수과

2021년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

우리사업소 관리 일반시도 상의 도로시설물에 대하여 외부전문가(시설안전자문단)와 합동으로 2021년 해빙기대비 안전점검 계획을 수립 및 시행함으로써 도로시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련 근거

■ 도로시설과-2053(2021.2.18) : 2021년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행

■ 도로시설과-184(2021.1.7.) : 2021년 도로시설물 안전점검 추진계획

■ 추진기간 : 2021. 2. 19 (금) ~ 3. 12 (금)(3주간)

■ 대상 시설물현황 (시설보수과 65개 시설물)

구 분	계	일반교량	고 가	I.C	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	65	22	6	6	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	22	7	3	2	1	9	-
3종	17	1	1	1	-	11	3
법정외	19	14	2	3	-	-	-

Ⅱ		안전점검 계획

■ 점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1조(21개소)	시설6급 주영진, 시설7급 김규춘, 외부전문가
2조(26개소)	시설6급 강연홍, 시설6급 최선보, 외부전문가
3조(18개소)	시설7급 김규춘, 시설7급 이승훈, 외부전문가

■ 담당자별 시설물 현황

성 명	외 부 전문가	담 당 시 설 물
1조 주영진 김규춘 21개소 (13+8)	***	- 화곡고가(법외․B), 개화램프B교(법외․A), 개화IC(법외․B)
	***	- 범박터널(1종 A), 역곡천교(법외, B), 구로지하차도(2종․B)
	***	- 서울교접속지하차도(3종․B), 성산지하차도(3종․B), 행주IC(법외․B)
	***	- 오금지하차도(2종․B), 신정교접속교(법외, B), 오목지하차도(2종․B), 염창IC하부복개(3종․B)
	***	- 오목교(2종․B), 오목교동측지하차도(3종․A), 신도림지하차도(2종․B)
	***	- 오금교(2종․B), 오금교접속지하차도(3종․B), 구로역지하차도(3종․B),
	***	- 가리봉철도고가(2종․B), 공단IC(2종,B)
2조 강연홍 최선보 26개소 (13+13)	***	- 목동교(2종․C), 목동교서측지하차도(3종․B), 선유교(법외․B)
	***	- 시흥IC(3종․B), 신월IC(법외․B), 등촌지하차도(2종․B), 광복교(법외․B), 가족길교(법외․A)
	***	- 작동터널(1종․B), 여의2교(2종․B), 여의하류2교(법외․A), 노들길지하차도(3종․B), 국회앞지하차도(2종․B)
	***	- 궁동터널(1종․B), 광명교(법외․B), 개화교(법외․B)
	***	- 고척교(2종․B), 오목교서측지하차도(3종․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B)
	***	- 생태터널(1종․A), 개화천복개(3종․B), 서울교(2종․B)
	***	- 개봉고가(2종․B), 개봉교(법외․B), 개봉지하차도(2종․B)
3조 김규춘 이승훈 18개소 (5+13)	***	- 도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(3종․B), 도림교(법외․B)
	***	- 개봉철도고가(2종․D), 오류IC(법외․B),
	***	- 영등포R-IC(2종․B), 여의2지하(법외․B), 여의하류지하(법외․B)
	***	- 오류철도고가(3종․C), 가마산지하차도(2종․B), 가마산고가(법외․B)
	***	- 외발산지하차도(1종․B), 화곡터널(2종․ B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(법외․B)
	***	- 서부트럭터미널앞지하차도(1종․B), 고척2지하차도(3종․B), 구로1교(법외․B)

※ 시설안전자문단 미지정 시설물은 시설물담당자가 외부전문가 별도 선정후 합동점검 시행

■ 주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 해빙기 동경융해 등으로 인한 취약 시설물 - 지반(포장) 침하, 옹벽 등 전도위험 시설물 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물 (교량, 고가, 입체교차, 터널, 복개, 지하차도)	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) - 신축이음 전·후 또는 구조물 경계(단차, 침하) - 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일탈락 등 - 기타 도로부속물 파손 등

■ 점검결과 조치계획

점검결과 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수

구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야 전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

Ⅲ		행정사항

■ 점검조별 시설안전자문단과 점검일정 협의 확정

※ 추후 외부전문가 일정변경으로 전문가 교체 가능

■ 각 시설물별 담당별 점검보고서 작성 (양식2)

■ 시설물별 안전점검보고서 작성 (양식1)

■ 점검실적을 3.16(화)까지 도로시설과로 제출 (양식1, 2)

■ 외부전문가(시설안전자문위원) 점검수당 지급

점검수당 : 200,000원/회 (20회 시행시 4,000,000원)

예산과목 : (도시개발특별회계, 도로시설과)

- 도로시설관리,도로시설물운영,도로시설물 안전자문단운영,일반운영비,사무관리비

붙임  1. 도로시설물 안전점검 보고서(양식1) 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표(양식2) 1부.

3. 부재별 점검사항 1부.  끝.