“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 저수조 청소 등 위생조치 실태 점검 계획 수립 및 제출 요청

1. 계획설계과-1865(’21.2.23.)호와 관련입니다.

2. 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)와 관련하여 2021년 저수조 청소 등 위생조치 실태 점검 계획을 통보하오니,

3. 각 수도사업소에서는 붙임 계획에 따라 저수조 위생조치 지도·감독 및 실태점검 계획을 수립하여주시고, 아래와 같이 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 2021년 저수조 위생관리 점검계획 수립

○ 대형건축물 실태점검 : 아파트(1,569단지), 일반건물(293동)

○ 소형건축물 실태점검 : 주택(18동), 일반건물(177동)

구 분		총계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총 계		2,057	242	212	232	201	369	239	336	226
대형	계	1,862	216	199	221	166	324	222	305	209
	아파트	1,529	123	181	186	147	294	186	230	182
	아파트 자체청소	40	8	6	4	3	4	5	5	5
	일반건물 자체청소	293	85	12	31	16	26	31	70	22
소형	계	195	26	13	11	35	45	17	31	17
	주택	18	1	3	0	6	8	0	0	0
	일반건물 자체청소	177	25	10	11	29	37	17	31	17

○ 사업소 점검계획 수립 및 제출 : ’21.3.5.(금)까지

□ 저수조 급수 중인 신축 건축물 현황자료 갱신

○ 매년 상·하반기 구청 건축허가부서 협조 등

○ 소독 등 위생조치 대상 : 수도법 시행령 제50조, 수도조례 제40조의3

□ 저수조 청소 등 위생조치 지도 감독 철저

○ 대형저수조 : 청소(반기 1회이상), 수질검사(1년이내 1회이상)                               위생상태점검(월 1회이상), 수도시설관리자교육이수

○ 소형저수조 : 청소(반기 1회이상)

○ 저수조 위생조치 지도·감독 및 관련자료 제출 철저

- ’21년 저수조 청소 및 통계(붙임2), 수질검사결과(붙임3), 위생관리 실태점검 결과(붙임4)

- 제출기한 : 상반기 ’21. 7.16.까지, 하반기 ’22. 1.17.까지

붙임  1) 2021년 저수조 청소 등 위생조치 실태 점검계획  1부.

2) 2021년 저수조 청소 및 통계(양식)  1부.

3) 2021년 수질검사 결과(양식)  1부.

4) 2021년 위생관리 실태 점검 결과(양식)  1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(급수,시설)
주무관	정호정		계획설계과장	송헌영		급수부장	02/23 신용철
협조자
시행	계획설계과-1886	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개