문서번호	시설보수과-618
결재일자	2021. 2. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	시설보수과장	강서도로사업소장
최선보	류태용	02/23 박문희
협 조
	주무관		代강연홍
	주무관		강연홍
	주무관		김규춘
	주무관		이승훈

“2021년도 건설폐기물 수집.운반 및 처리용역" 발주계획 〔여의2교 보수공사 외 3건〕

2021. 2.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

시설보수과

“2021년도 건설폐기물 수집.운반 및 처리용역" 발주계획

2021년 예산사업으로 시행 예정인 『여의2교 보수공사외 3건』에 대한 건설폐기물처리용역 발주계획을 검토하고 보고 드림

Ⅰ		관련근거

건설폐기물처리 분리 발주 : 건설폐기물의 재활용촉진에관한 법률 제15조1항

○ 건설폐기물양이 100톤이상 건설공사

절삭 폐아스팔트콘크리트 처리 개선방안 : 도로관리과-2132(‘18.2.2)

○ 폐 아스콘(평삭재) 처리단가 : 6,000원(일반관리비,이윤포함. 부가세 미포함)

Ⅱ		폐기물 발주계획

용 역 명 : 2021년도 건설폐기물 수집·운반 및 처리용역(강서)

용역기간 : 착수일로부터 2021.12.31까지

용 역 비 : 93,126천원

폐기물량 : 총 2,575톤

(폐콘크리트 495톤, 폐아스콘 1,738톤, 혼합폐기물 342톤)

폐기물처리 세부내역 : 총 4개 현장               (단위: 천원)

연번	공 사 명	공 사 개 요	폐기물량 (톤)	폐기물 필요예산	비고
계	4개 현장		2,575	93,126
1	도로시설물일상유지 (교량, 고가 등)	총 34개 시설 (교량22, 고가6, 입체6)	840	31,752
2	도로시설물일상유지 (터널, 지하차도 등)	총 31개 시설 (터널5, 복개4, 지하차도22)	445	18,071
3	여의2교 보수공사	교면포장 42.7@	808	29,875
4	오류철도고가차도 보수공사	교면포장 35@	482	13,428

입찰참가조건

○ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제21조 및 폐기물관리법 제25조 규정에 의한 건설폐기물 수집·운반업과 폐기물중간처리업(또는 폐기물종합처리업, 단, 재생아스콘 생산시설을 보유한 자이어야 함) 허가를 모두 득한 업체로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시 또는 인천광역시, 또는 경기도에 소재한 업체

○ 단, 자격보완을 위하여 건설폐기물 수집․운반업 허가만 득한 업체는 서울특별시 또는 인천광역시 또는 경기도 지역에 소재한 중간처리업체(단, 재생아스콘 생산시설을 보유한 중간처리업체)와 공동도급(분담이행방식)이 가능하며, 이 경우 대표사는 수집ㆍ운반 업체이어야 함.

사업별 예산과목

○ 교량관리, 일반교량, 교량시설물일상유지, 시설비

○ 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널, 복개), 시설비

○ 재난관리기금재난계정, 재난예방및복구, 재난예방, 시설비(여의2교 보수공사)

○ 재난관리기금재난계정, 재난예방및복구, 재난예방, 시설비(오류철고가 보수공사)

Ⅲ		향후계획

2021. 2.    : 발주 및 공고

2021. 3.    : 계약 및 착공

2021. 3월 ~ 12월 : 용역시행 및 준공

붙임  1. 용역설명서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 과업내용서 1부.  끝.