코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	별첨 수신자명단 참조 이기시행
(경유)
제목	문화재분야 해빙기 안전점검 위원 위촉 및 협조 요청

1. 시정 발전을 위한 관심과 협조에 감사드립니다.

2. 우리 부서에서 관리하고 있는 문화재분야 ‘2021년 해빙기(및 국가안전대진단) 합동 안전점검’을 아래와 같이 실시코저 하오니 문화재 사전 재난예방 및 보호를 위한 업무에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점 검 명 : ‘21년 문화재분야 해빙기(및 국가안전대진단) 안전점검

나. 점검기간 : ‘21. 2. 28. ~ 3. 31(32일간, 기간 내 점검조별 점검)

※ 점검기간 내에 아래의 각 조별 점검직원과 외부전문가 합동점검 실시

(코로나19 격상 등에 따라 점검기간 등이 조정될 수 있음)

다. 점검대상 문화재 : 성곽 3개소 및 주변 시설물

문화재명	지정번호	점검대상 주요 시설물
서울 한양도성	사적 제10호	성벽(13.1㎞), 성문 4(창의문-보물 제1881호, 숙정문, 혜화문, 광희문)
북한산성	사적 제162호	성벽(3.6㎞), 성문 5(대남문, 대성문, 대동문, 보국문, 용암문), 장대1(동장대)
홍지문 및 탕춘대성	시유형문화재 제33호	성벽(4.8㎞), 성문 2(홍지문, 탕춘대 암문)

라. 점검조 편성

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

마. 점검방법 및 내용

1) 점검방법 : 점검조별 담당직원 및 관계전문가 합동점검

2) 점검내용(※ 붙임 ‘안전점검표’ 등 참조)

: 당해 문화재 및 주변시설 안전상태, 방재설비 등 점검

- 성곽의 지대석, 면석 등에 변화(침하, 배부름, 균열, 교란) 등 점검

- 목조문화재(문루) 주요부재(기둥·보·지붕틀) 훼손 여부 등 확인

- 해빙기를 고려한 석축, 배수로 등 문화재주변 시설, 방재시설 점검 등.

붙임 : 1) ‘21년 해빙기(및 국가안전대진단) 안전검검표 1부.

2) ‘21년 문화재 방재분야 점검표 등 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박춘복		도성보존팀장	윤용훈		한양도성도감과장	전결 02/25 안중호
협조자
시행	한양도성도감-1946	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 4층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-2660	/전송	02)2133-1063	/	pcb7102@seoul.go.kr	/	부분공개(6)