문서번호	서울숲공원지원과-697
결재일자	2021. 3. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울숲관리팀장	서울숲공원지원과장
김희곤		양혜정	03/02 송복식
협조
	조경지원과장		윤학수

『율현공원 내 사철나무 수벽』

보강식재 관리사항 및 향후계획 보고

2021. 3.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

『율현공원 내 사철나무 수벽』

보강식재 관리사항 및 향후계획 보고

율현공원 경계 및 시설물 보호 목적으로 식재한 수벽 사이로 시민들의 무단 출입으로 훼손된 수벽(사철나무) 보강식재 결과 및 향후계획을 보고 함

Ⅰ		관련근거

○ 공원경계 등 훼손된 수벽 보완식재 계획

〔서울숲공원지원과 – 3291(2020.11. 3)호〕

Ⅱ		보강 식재결과

○ 식재기간 : 2020.11.12.~11.21.

○ 식재방법 : 공원관리 자체인력 활용식재

○ 장소 및 식재수량

연번	위치	수종( 규격)	식재수량	비고
1	하늘공원 한양 수자인 아파트 앞 공원경계	사철나무 (H1.0 x W0.5)	1,250주
2	둥지공원 게이트 볼장	″	100주
3	둥지공원 다목적구장	″	100주
4	둥지공원 주차장 차폐	″	50주
합계	4 개소		1,500주

Ⅲ		수목식재 및 관리실적

○  2020. 11.12    : 송릉양묘장 사철나무 운반 및 식재

○  2020. 11.12~15: 사철나무 운반, 다목적구장 식재

○  2020. 11.16~21: 수자인아파트 앞 공원 경계 수벽 보강 식재

○  2020. 12. 7    : 사철나무 식재지 표면 부엽토 추가시비 및 뿌리 다짐

(식재수목 한파 피해 예방)

○  2020. 12. 1~  : 수벽로 출입 목적으로 보강식재한 수목을 뽑아 버림

○  2020. 12.17    : 식재수목 보호용 철주 및 녹화로프 설치

○  2020. 12.18 ~ : 철주 및 녹화로프 자르고 수벽훼손 출입(지속됨)

○  2021.  1.20 ~ : 게이트볼장 및 다목적구장 식재 수목 뽑아 버림

(코로나19 관련 사용금지 조치불만)

○  2021. 2.  8    : 식재수목 보호용 철주 및 녹화로프 재 설치(1차)

○  2021. 2. 23    : 식재수목 보호용 철주 및 녹화로프 재 설치(2차)

Ⅳ		향후계획

○ 수벽 보강식재 대상지(추가)

- 한양수자인 아파트 앞 공원 내 식재(길이 : 95m)

- 다목적구장 및 게이트볼장 추가 식재(길이 : 50m)

- 기 식재한 수벽구간 중 추가 훼손된 곳 사철나무 보강식재

○ 수벽 보강식재에 필요한 사철나무는 조경지원과에 협조 요청하여

추가 식재코자함.

붙임 : 수벽(사철나무) 보강식재 사진 1부. 끝.