문서번호	급수운영과-3799
결재일자	2021. 3. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서규석	이용구	03/09 박병성
협 조
	시설관리과장		고신석
	주무관		서장원

2021년 2월 공급량 분석 보고

2021. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 2월  공급량 분석 보고

2021년 2월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(2월) : 12,427천㎥ ⇒ 전년 대비 -6.43%(감소)

(단위 : 천㎥,%)

월별	2020년				2021년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	156,873	465	-3,392	-1.95%	26,748	462	-551	- 3.16%
1월	14,018	452	-555	-3.82	14,321	462	303	2.16
2월	13,281	456	564	4.45	12,427	444	-854	-6.43
3월	14,112	455	-240	-1.67
4월	13,764	458	-299	-2.13
5월	14,568	470	-353	-2.36
6월	14,835	495	226	1.55
7월	15,044	485	-733	-4.65
8월	15080	486	-409	-2.64
9월	14,140	471	-325	-2.25
10월	14,320	462	-432	-2.93
11월	13,792	460	-277	-1.97
12월	13,698	442	-582	-4.08

□ 구별 공급량                                                  (단위 : 천㎥)

구 분	구 별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2020년 2월	13,281	4,464	2,147	2,872	3,799
2021년 2월	12,427	4,043	2,055	3,014	3,315
증/감량	-854	-421	-92	143	-485
증/감율	-6.43	-9.41	-4.31	4.98	-12.75

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2020년 2월		2021년 2월				비고 (고립여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
계	13,281	474	12,427	443.8	-854	-6.43%
관악구(소계)	4,464	159	4,043	144.4	-420	-9.41%
방배3중블록	173	6	168	6.0	-5	-2.94%	고립
낙성대가1	336	12	323	11.5	-13	-4.00%	고립
낙성대가2	427	15	517	18.5	90	21.01%	고립
낙성대가3	565	20	524	18.7	-40	-7.12%	고립
낙성대가4	602	22	433	15.5	-170	-28.16%	고립
낙성대가5	329	12	313	11.2	-16	-4.85%	고립
낙성대1	733	26	669	23.9	-64	-8.72%	고립
낙성대2	1,298	46	1,096	39.1	-202	-15.54%	고립
금천구 소계	2,147	77	2,055	73.4	-92	-4.31%	통합운영
금천1	565	20	879	31.4	314	55.62%	“
금천2	1,061	38	901	32.2	-160	-15.10%	“
금천3	232	8	270	9.6	38	16.22%	“
독산1	289	10	5	0.2	-284	-98.30%	“
동작구 소계	2,872	103	3,014	107.7	143	4.98%
방배1	368	13	254	9.1	-114	-31.08%	고립
방배2	404	14	366	13.1	-38	-9.41%	고립
대방7	169	6	299	10.7	130	77.28%	고립
대방8	393	14	238	8.5	-156	-39.57%	고립
상도1	770	28	996	35.6	226	29.32%	고립
상도2	287	10	280	10.0	-7	-2.50%	고립
상도3	273	10	261	9.3	-11	-4.12%	고립
상도4	207	7	320	11.4	113	54.51%	고립
영등포구 소계	3,799	136	3,315	118.4	-485	-12.75%
대방1	569	20	479	17.1	-90	-15.81%	고립
대방2	1,689	60	1,503	53.7	-185	-10.98%	통합운영
대방3	1,541	55	1,332	47.6	-209	-13.57%

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증,감 원인분석

○ 1인가구 증가로 수전은 7천 수전 증가, 사업소 관내 인구는 1,497  천명으로 전년대비 3.0천명 감소하였으며, 평균기온은 0.8℃ 낮고, 누수복구 및 탐지활동 72건 시행으로 3,073㎥/일 감소

○ 2월 평균기온이 전년도 보다 낮고 전체적으로 공급량이 감소하였으며, 2021년 2월 기온이 낮고, 코로나등 경기침체로 공급량 감소하였으나, 2월 28일 전년도(29일)보다 1일 적어 수돗꼭지 물 사용량 감소

○ 2021년 2월 공급량감소하였며 영등포를 제외한 3개구 감소함

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 수전은 322.8천 수전으로 전년 동월 대비 약 6.7천 수전 증가

(단위 : 전)

구 분	계	구 경(㎜)
		15	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2020년2월	316,121	257,634	21,590	16,519	11,356	5,757	1,858	666	417	207	117
2021년2월	322,868	263,929	21,429	16,601	11,692	5,865	1,900	698	417	215	122
증/감량	6,747	6,295	-161	82	336	108	42	32	0	8	5

※ 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로 자계량기 및 주계량기 수전인 15㎜, 25~50㎜ 수전이

증가하였으며, 기존 건물 철거로 주로 일반건물 구경인 20㎜ 수전이 감소함

또한 재개발․재건축 등의 입주로 주계량기 75~200㎜ 수전이 5수전 증가하였음

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 1,494.6천명으로 동월 대비  3.0천명 감소

(단위 : 천명)

구 분	자치구별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2020년 2월	1,497.6	499.5	232.8	395.2	370.1
2021년 2월	1,494.6	493.3	231.2	389.7	380.4
증/감	-3.0	-6.2	-1.6	-5.5	10.3
증/감율	-0.20%	-1.24%	-0.69%	-1.39%	2.78%

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2019년 2월	2020년 2월	2021년 2월	전년 대비
일 평균기온(℃)	1.3	2.9	2.7	-0.2
평균 최고기온(℃)	5.6	7.0	7.3	0.4
평균 최저기온(℃)	-3.0	-1.3	-2.0	-0.8
강우일수(일)	9.0	15.0	8.0	-7.0
강우량(㎜)	23.8	53.1	7.1	-46.0

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2020년 2월			2021년 2월
	최고 기온	최저 기온	29일 평균 공급량	최고 기온	최저 기온	28일 평균 공급량	전년대비 증감
1 ~ 28일	7.0	-1.3	456	7.3	-2.0	444	-12

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2020년 2월		2021년 2월		전년 대비	비 고
계	102		72
15~50㎜	95	93.1	64	90.1	감31
80~100㎜	7	6.9	3	4.2	증4
150~200㎜			2	2.8	증2
250~400㎜			2	2.8	증2
500㎜이상

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	금천1	금천2	금천3	낙성대1	낙성대2	낙성대가1	낙성대가2	낙성대가3	낙성대가4	낙성대가5	대방1	대방2
2020년2월	102	17	7		2	1	1	1	2	9	3	1	5
2021년2월	71	2	2	1	1	3	3		13	2	3	2	8
증/감	-31	-15	-5	1	-1	2	2	-1	11	-7	0	1	3
구 분	대방3	대방7	대방8	독산1	방배1	방배2	방배3	상도1	상도2	상도3	상도4		-
2020년 1월	1	2		9	1	4	2			4	2
2021년 1월	2	3		2	2	6	1			5
증/감	1	1	0	-7	1	2	-1		0	1	-2

○ 공공용수 사용 현황(2월)

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율 (%)	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
	13,281,462	0.07	10,068	3,147		4,429	2,492

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지(복구) 시행 : 3,073㎥/일

- 누수탐지 정비 : 12건(50mm이하 8건)

○ 유수율 향상 추진 사항

‣ 불용관 정비(27개소 정비)

- 위    치 : 동작구 상도동 134-175외 27개소

- 정비내용 : 새들잠금 20mm 등 26건

○ 낙성대가 2중블록 공급량 증가하여 낙성대가2중 블록 점검

- 추진기간 : 21.2.1~2.28

- 점검내용

◾ 낙성대가2중블록확대로 낙성대가3중블록 수전이 줄어들었으나 통보 누락

◾ 경계지역 확인하여 요금과에 통보예정

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유량감시시스템 분석 강화로 이상 발견시 신속한 초동대처

○ 2021년도 노후 배급수관 및 송배수관 정비공사 시행으로 유수율 향상 기여

○ 3개월 연속 공급량 증가  중블록 현장 점검실시

- 관악구 : 낙성대가2 – 대림e편한세상 입주 중(봉천12-1 재개발)

※ 낙성대가3 중블록과 수계확대에 따른 급수구역 재조정 중

- 영등포구 : 대방2.3 –블록관 2020년 혼용이 되었으므로 차단 필요

- 동작구 : 상도1중블록-공급량 증가로 긴급점검 필요

붙임  1) 공공용수 사용 현황 1부

2) 중블록별 공급량 분석 1부.

3) 공공용수 관리대장(지역별) 각 1부. 끝.