서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 (삼각산)

1. 관련근거

○ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

○ 2020년 소방재난 업무가이드-재난대응행정편-3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

○ 본부 재난대응과-4928(2021.3.5.)호 『2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·

정비 계획 알림』

2. 2021. 상반기 삼각산119안전센터 관내 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 추진개요

1) 기  간 : 2021. 04. 06 ~ 04. 23. (기간중 12일, 팀별 4회)

2) 대  상 : 450개소

- 소방용수시설: 403개소 (공설 소화전 401, 저수조 1, 급수탑 1)

- 비상소화장치: 46개소        - 비상소화용수시설: 1개소

3) 점검방법

- 주간 근무자 일제조사 실시 (전일 야간 근무자 출동대기)

※ 주간 근무자 출장 1일 4시간 이내

※ 출동대기 비번 근무자 초과근무 1일 4시간 이내

- 주말은 조사기간에서 제외, 구급대제외

- 고장 소방용수시설 발견시 즉각 대응총괄팀에 보고

4) 점검내용

- 소방용수시설 일제조사 및 점검

- 비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관연결상태 등)

나. 다용도 제수변 점검 금지 (붙임 참조)

다. 소방공무원 + 의용소방대원 합동 조사・정비 실시

- 각 조별로 활동하고 있는 직원에 의용소방대원 추가 배치 (2~3명)

- 상호간 효율적 업무 분담으로 내실 있는 소방용수 조사 실시

3. 행정사항

가. 소방용수 일제조사에 임하는 직원(의용소방대)은

- 출장 전 몸풀기 운동을 실시하고 규정 복장 착용

- 현장에서는 주변 통제요원을 반드시 지정하여 차량, 민간인 접근 통제

- 맨홀뚜껑 개방 및 스핀돌 개폐 시 허리, 무릅, 발 등에 부상 방지 철저

- 이동 시 빠루, 스패너 등 장비 안전관리 철저

- 비상소화장치 점검 시 주변 민간인에게 사용법 교육 병행 (가능하면)

- 다량의 방수로 인하여 주변 수손 피해 금지 (녹물제거 필수)

- 코로나 19 관련 방역 수칙 준수

※ 소방웹하드 – 강북소방서 – 재난관리과 – 대응총괄팀 – “소화전 안전 점검 영상“ 필히 시청

나. 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저

다. 비상소화장치 유지관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청력 유지상태 등)

다. 고장 소방용수시설 발견시 - 즉시 대응총괄팀에 보고

라. 소방행정과는 일제조사 시 비번 근무자에 대한 초과근무 지급

붙임   1. 2021년 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획  1부.

2. 21년 하반기 소방용수 일제조사 결과(센터명) 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 일제 조사 요령 1부.

5. 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사일정 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	최정용		진압3팀장	노응삼		센터장	03/10 임재창
협조자
시행	삼각산119안전센터-1242	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화		/전송		/		/	부분공개(6)