시  민

문서번호	급수운영과-4742
보존기간	년
결재일자	2021. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	중부수도사업소장
허준	박장진	채재일	03/11 김정애
협 조
	현장민원과장		김석정
	시설관리과장		김상웅
	주무관		이보민

2021년 중·소규모 아파트

직결급수 추진 계획

2021. 03.

중부수도사업소

(급수운영과)

2021년 고층아파트 직결급수 추진 계획

저수조를 거치지 않고 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 안전하게 공급하기 위한 2021년도 중·소규모 아파트(6층 이상) 고층아파트 직결급수 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거 : 상수도사업본부 계획설계과-1227(2021.2.3.)호 의거

□ 사업내용

○ 저수조 급수방식에서 저수조를 거치지않는 가압직결 급수방식으로 개선

배수지

부스터 펌프(저수조 우회)

고가 저수조

지하 저수조

펌프

- 가압직결 급수방식 대상기준

① 배수관 수압 2.0㎏/㎠ 이상        ② 배급수관의 상호 구경차이 2단계이상

③ 급수관 유속 2.0m/s 이하         ④ 아파트 규모 6~20층, 400세대 이하

(단, 가압급수 지역은 제외)

□ 대    상

○ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환 : 76개 단지(6~20층, 400세대 이하)

- 구별 현황

구 별 합 계	중 구	용산구	종로구	성북구
76	11	28	10	27

○ 신규 아파트 : 사업시행인가(건축허가)를 위한 급수협의 시 직결급수

조건 부여

Ⅱ		’20년 추진실적

□ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환 : 총 4개 단지

구 분	계	중구	용산구	성북구	종로구	비고
계	4	1	2	0	1
내식성 옥내급수관	4	1	2	0	1
비내식성 옥내급수관	0	0	0	0	0

□ 신규 아파트 직결급수 조건부여 : 총 2개 단지

구 분	계	중구	용산구	성북구	종로구	비고
계	2	2	0	0	0
신규 아파트 조건부여	2	2	0	0	0

Ⅲ		’21년 추진계획

□ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환 : 4개 단지

○ 과별 목표 : 급수운영과 2개 단지, 시설관리과 2개 단지

※ 아파트 노후 급수관 교체 지원 실적에 따라 변동 할 수 있음

○ 추진 방법

- 비내식성 옥내급수관 ⇒ 노후 옥내급수관 정비(지원)와 병행 시행

- 내식성 옥내급수관

․전력비, 저수조 청소비 절감, 수질향상 등 적극적 홍보로 주민의 자발적   참여 유도

․지역 책임담당제 운영으로 실적 제고

※ 확인된 기 직결급수 단지는 실적으로 관리

○ 추진 일정

- 2021. 3월 : 기존아파트 우편 발송

- 2021. 4~5월 : 현장 방문 적극 홍보

․관리실 의견 및 입주자 회의 일정 파악

- 2021. 6~11월 : 직결급수 추진 및 아파트 관리실 및 아파트 입주자회의 지속 설득

․긍정적인 아파트를 대상으로 우선 추진

□ 신규 아파트 급수협의 시 직결급수 조건부여

○ 수도사업소 관내 6~20층, 400세대 이하 신규 공동주택

Ⅳ		행정사항

□ 추진실적 보고 : 매월 5일까지 본부 보고

□ 급수협의에 직결급수 조건 부여한 아파트에 대해 준공검사 시 직결급수 이행여부 확인 철저

□ 가압직결급수 대상 아파트에 홍보 및 안내공문 발송

□ 신규아파트 건축허가 급수협의 시 직결급수 조건 부여

붙  임 : 1. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

2. 추진실적 보고 양식 1부.

3. 직결급수 홍보문(예시) 1부.

4. 가압직결 전환대상 아파트(중부) 1부. 끝.