문서번호	생활환경연구부-1988
결재일자	2021. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	입자연구팀장	생활환경연구부장
이지영	김광래	03/11 신진호

2021년 1분기 지하역사 석면 모니터링 계획

2021. 3.

생활환경연구부

(입자연구팀)

2021년 1분기 지하역사 석면 모니터링 계획

시민 이용이 많은 지하역사의 안전한 환경 조성을 위해 석면 위해성 점검을 강화하고자 함

Ⅰ		추진개요

□  추진근거

❍ 2021년 석면관리 시행 계획(대기정책과-3777호, 2021.3.3.)

❍ 2021년 석면 조사 계획(생활환경연구부-1924호, 2021.3.10.)

Ⅱ		추진계획

□  지하역사 내 실내공기 중 석면 조사

❍ 조사대상 : 석면 지하역사 5개소(삼성, 안국, 을지로3가, 성수, 노원)

- 삼성(뿜칠재/1,660㎡), 안국·을지로3가·성수·노원(석면마감재/5,335㎡)

❍ 조사기간 : 2021. 3. 15 ~ 3. 31

- 시료채취 일정

▶ 안국역, 을지로3가역 : 2021. 3. 15

▶ 삼성역, 성수역 : 2021. 3. 16

▶ 노원역 : 2021. 3. 17

※ 상황에 따라 일정 변경 가능

❍ 조사방법

- 조사지점 : 각 역사별 승강장 포함 지점 선정

	삼성	안국	을지로3가	성수	노원
석면자재면적(㎡)	1,660	29	24	1,182	4,100
시료채취지점 수※	5	3	3	5	6

- 분석방법 : 석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법

※ 석면건축물 내 최소 시료채취지점 수 결정 (환경부고시 제 2020-268호)

석면자재면적(m2)	최소 시료채취지점 수
500 이하	3
500 초과 ∼ 1,000 이하	4
1,000 초과 ∼ 2,000 이하	5
2,000 이상	6

Ⅲ		기관별 협조사항

❍ 기후환경본부(대기정책과) : 지하역사 석면관리 업무총괄 및 행정지원

❍ 서울교통공사(건축처) : 지하역사 석면자료 및 모니터링 업무 협조

Ⅳ		향후계획

❍ 1분기 지하역사 석면 모니터링 결과 회보 : 2021년 4월

❍ 2분기 지하역사 석면 모니터링 : 2021년 6월

Ⅴ		기대효과

❍ 꼼꼼한 관리를 통한 지하역사 석면 위해성 노출 우려 사전예방

❍ 석면 없는 지하역사 환경 조성.

붙임  2021년 석면 조사 계획 1부. 끝.