	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 상반기 소방용수시설 등 일제 정밀점검 계획 수정보고

1. 재난관리과-1633(2021.03.09.)호『2021년 상반기 소방용수시설 등 일제 정밀

조사 계획 보고(알림)』와 관련입니다

2. 염리119안전센터 소방용수시설 등에 대한 <2021년 상반기 일제 정밀점검 계획>을

수립하여 조사에 철저를 기하고자 합니다.

가. 기    간: 2021. 03. 16(화) ~ 03. 31(수) - 조사 횟수6회 (09:00~13:00)

나. 점검대상: 총338개소 ⇒ 임시폐전 18개(소화전18,) 포함대상

※ 소방용수시설 315 ,   비상소화장치 17,   소방차 통행로노면표식 3,   태양광 조명블럭 3

다. 점검방법

1) 소방용수시설 전반 (비상소화장치 포함)

전일 야간 근무자 출동대기 / 주간 근무자 일제조사 실시(2안)

2) 통행로 노면표시, 태양광 조명블럭, 주차단속 → 주간팀 펌프차 활용 조사, 단속

라. 주요 조사, 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 및 노후 소화전(76개) 점검

2) 소방용수시설 주변 불법 주‧정차 차량 단속

3) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검

4) 소화전 맨홀 교체 실적 및 소화전 위치 파악 등

5) 소방용수 시설 도색‧보온 대상 수요조사(최근 3년이내 도색‧보온 대상참고하여 선정)

6) 비상소화장치 적재비품 소요량 조사

7) 신형 비상소화장치 설치 및 개선(호스릴 교체)수량파악

마. 세부 실시계획: [붙임 1] 참조

3. 행정사항

가. 점검시 밸브 개폐에 따른 녹물발생 방지에 철저를 기하기 바라며

나. 점검 후 소방용수시설 등 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화 철저

※ 소방용수시설 위치도, 사진(근경, 원경) 기타 정보등 현형화 철저

다. 점검시 소화전 인근(5m 이내) 불법 주, 정차 차량 단속 → 단속시 즉시 보고

라. 기타 도색, 노후도, 보온 조치 대상 및 소화전 뚜껑불량 현황 파악 철저

마. 점검에 임하는 전 직원은 코로나19에 대비 마스크, 장갑등 개인보호장비 착용 철저

바. 점검시 복장불량, 무단이탈, 음주, 흡연등 절대금지 공무원 품위유지(암행감사반 활동)

사. 점검결과는 팀별 취합하여 4. 27.(화) 한 결과보고

붙임  1. 2021년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정표 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 및 조사 요령 1부.

4. 주‧정차 위반 단속대장 및 정보관리 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

6. 도색‧보온대상 수요조사 1부.

7. 소방용수시설 보온 및 도색 완료대상 1부.

8. 2021년 비상소화장치 적재비품 소요량 1부.

9. 비상소화장치 개선수량 파악 1부.

10. 노면표시 및 태양광 조명블록 설치 현황 1부.

11. 의소대 활동수당 출석부.  끝.

담당자	이병헌		진압3팀장	代최정원		119안전센터장	03/12 조원보
협조자
시행	염리119안전센터-918	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 염리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/		/	대시민공개