문서번호	누수방지과-2895
결재일자	2021. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설관리부장
김영일		김형준	03/15 강호광
협조

2020년도 유수율 유공실적 심사결과 보고

2021. 3.

상수도사업본부

시설관리부

2020년도 유수율 유공실적 심사결과 보고

2020년도 유수율 추진사업 실적점검 평가항목중 사업소 자체적으로 추진한 유수율 유공실적 제출결과에 대한 자체 심사위원회를 구성하여 심사한 결과를 보고 드림.

□ 심사개요

❍ 대    상 : 2020년도 상·하반기 사업소 유수율 유공실적 23건

❍ 심사방법 : 자체 심사위원회를 구성하여 심사위원별 서류평가

❍ 심사일시 : 2021. 3. 10. 17시 30분, 시설관리부 회의실

❍ 참 석 자 : 누수방지과장 등 10명

- 위 원 장 : 김형준

- 간    사 : 김영일

- 심사 위원 : 차경호, 성기옥, 최경서, 김영혁,

정수용, 최환수, 노경철, 김일구.

❍ 심사기준

- 유수율 증대, 지역 여건, 노력도 등을 고려하여 종합 평가

❍ 평가방법 및 점수

- 심사대상 건별 심사위원 개인별 평가 점수부여

- 1건 이상 제출한 사업소는 높은 점수의 건을 평가점수로 적용

※ 심사위원 평가점수의 평균점수로 반영

□ 심사결과

순위	사업소 (점수)	사 업 명	심 사 의 견
1	강남 4.58	세대분할 요금계산 방법 개선	세대분할 수용가 평균사용량 소수점 둘째자리에에서 절사함에 따라 연간 0.28% 유수율 개선효과 기대
2	동부 4.50	전통시장 내 상수도관 40년만의 외출	수차례 방문 및 이해설득으로 전통시장 내 노후관 40년 만에 전량 정비 완료하여 누수 개연성 제거로 유수율 증대
3	북부 4.46	미사용 상수도관 송수관이중화 사업으로 누수요인 선제적 제거	삼양로 미사용 상수도관을 미아아리수올림터 이중화 송수관으로 활용을 추진 하여 미아동 일대 급수 공급 안정화 방안 마련(공급수계 이중화)
4	남부 4.30	홀·짝수월 유수율 편차해소 추진	짝수월 유수율이 홀수월 유수율보다 약 5% 높게 산정되고 있어 이를 해소하여 평균치에 근접한 상세분석 기반 마련
5	중부 4.26	대현산·북악터널배수지 유입유출 차이량 보정방법 개선안 확정	대현산(배), 북악터널(배) 공급량은 해당사업소별 유입 측 유량계를 구역유량계로 변경 및 매월 공급량 확정시 본부에서 일괄 보정 시행
6	강동 4.18	가락2증압 공급량 증가에 따른 원인분석 및 제고대책 추진	경계블록 블록고립 및 누락수전 반영으로 적정 유수율 관리에 따른 유수율 향상 기대
7	강서 4.18	중블록 가압급수지역 수전현황 일제조사 시행	중블록·가압급수지역 수전과 GIS도면을 일치시켜 정확한 유수율 산정과 유수율제고 및 편차해소에 기여
8	서부 4.15	창천아리수 올림터 수계전환시 공공용수량 저감	수계전환 진행 시 서서히 밸브를 조절하여 적수 및 이물질 출수를 방지하여 공공용수 사용수량 저감

※ 사업소별 1건씩 높은 점수건에 대한 내용만 기재하였음

□ 향후계획

❍ 2020년 유수율 추진실적 종합평가에 합산반영하여 경영실적평가 결과 총무과에 통보

❍ 2020년도 유수율 추진실적 점검결과 사업소 시달

붙임 : 1. 2020년도 유수율 유공실적 심사의결서 1부.

2. 2020년도 상하반기 사업소 제출 유수율 유공실적 1부.  끝.