문서번호	시설보수과-1028
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
최선보		류태용	03/16 박문희
협조

2021년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

강서도로사업소

시설보수과

2021년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

2021년 해빙기대비 안전사고 예방 및 시민 불편사항을 최소화 하고자 소관 도로시설물에 대하여 외부전문가와 합동으로 안전점검을 시행하고 지적사항에 대한 조치결과(계획) 보고임

Ⅰ		점검개요

관련근거

도로시설과-2053(2021.2.18.) : 2021년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행

시설보수과-623(2021.2.23.) : 2021년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

점검기간 : 2021. 2.19(금) ~ 3.12(금)

점 검 자

외부전문가(시설안전자문단) 20인

유지관리 업무담당 5인

3개조 편성(1개조 : 외부전문가 1인, 시설물담당 2인)

대상 시설물현황 (65개 시설물)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비 고
계	65	22	6	6	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	22	7	3	2	1	9	-
3 종	17	1	1	1		11	3
법 외	19	14	2	3	-	-	-

Ⅱ		점검 결과 조치계획

점검결과

지적사항 총 60건 (관리시설물 65개 중 42개 시설물에서 60건 적출)

합계(건)	구조물 손상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파손	안전사고 우려	청소 등	기타관리 부적정 등
60	16	19	4	8		10	3

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항은 적출되지 않음

조치계획(결과)

주요 적출사항

구분	계(건)	구조물 손상	포장 파손	배수 불량	부속 시설파손	교통안전 시설파손	청소	기타
적출건	60	16	19	4	8		10	3
조 치	37	4	14	4	4		9	2
미조치	23	12	5		4		1	1

즉시조치 : 2021년 3월말까지 조치 예정

- 소파, 배수구 청소 등 경미한 사항 : 현장처리(2건)/직영반 보수완료(20건)

- 타 기관 소관사항 : 해당기관에 공문(유선)으로 통보 (2건)

⇒ 도림교 한전 첨가시설물 보호덮개 이격, 도기본 성능개선 공사 중인 개봉고가 하부 차량U턴 구간 버스통행시 충돌우려 안전조치 요구

- 개화지하차도 일부 타일탈락 하자보수 지시(1건)

중ㆍ장기 조치

- 정밀시공 및 공사물량이 많은 콘크리트 균열·단면보수, 부속시설 등

⇒ 22건 조치중(일상유지보수 18건/단위공사 4건)

- 지속관찰로 지적된 사항

⇒ 정기점검 및 정밀점검시 지속적으로 상태변화를 확인하고, 진행성 결함으로 판단시 담당자별 보수계획 수립

Ⅲ		행정사항

점검실적 3.16(화) 도로시설과로 제출

점검결과 지적사항에 대하여는 도로시설물 관리담당자 별도 조치계획에 따라 조치하고, 조치후 사진 등 그 결과를 기록관리

※ 단위공사 및 일상유지보수공사는 조치계획을 반드시 확인ㆍ반영

외부전문가(시설안전자문단) 점검비 지급

점검수당 : 200,000원 × 20일 = 4,000,000원

예산과목 : (도시개발특별회계,도로시설과) 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 사무관리비

겨울철대비 도로시설물 안전점검 외부전문가 참여현황

이름	소속	직위	점검 시설물	점검시설수 (점검일)
***	SQ엔지니어링	부사장	목동교, 목동교서측지하차도, 선유교, 등촌지하차도	4개소 (3.5)
***	㈜유신	부사장	시흥IC, 신월IC, 광복교, 가족길교	4개소 (3.4)
***	수성엔지니어링	대표	작동터널, 국회앞지하차도, 노들길지하차도, 여의2교, 여의하류2교	5개소 (3.9)
***	㈜한국건설방재 연구원	전무	궁동터널, 광명교, 개화교	3개소 (3.2)
***	(재)한국건설안전 기술원	원장	생태터널, 서울교, 개화천복개	3개소 (3.2)
***	중앙대학교	교수	고척교, 오목교서측지하차도, 행주1교, 행주2교	4개소 (3.10)
***	㈜청안아이에스엠	사장	개봉고가, 개봉교, 개봉지하차도	3개소 (3.10)

이름	소속	직위	점검 시설물	점검시설수 (점검일)
***	㈜다인안전		오목지하차도, 오금지하차도, 신정교접속교, 염창IC하부복개	4개소 (3.4)
***	참엔지니어링	부사장	화곡고가, 개화IC, 개화램프B교	3개소 (3.3)
***	대진대학교	교수	행주IC교, 성산지하차도, 서울교접속지하차도	3개소 (2.26)
***	다음기술단	대표	구로지하차도, 역곡천교, 범박터널	3개소 (3.9)
***	인성산업	대표	여의2지하차도, 여의하류지하차도, 영등포R-IC	3개소 (3.8)
***	장민이앤씨	전무	가마산지하보차도, 가마산고가, 오류철도고가	3개소 (3.4)
***	다음기술단	전무	구로1교, 고척2지하차도, 서부트럭터미널 앞 지하차도,	3개소 (3.11)
***	㈜백산엔지니어링	이사	화곡터널, 외발산지하차도, 공항입구지하차도, 개화지하차도	4개소 (3.12)
***	㈜셀파코퍼레이션	사장	개봉철도고가, 오류IC	2개소 (3.8)
***	㈜케이씨티이엔씨	대표	공단IC, 가리봉철도고가	2개소 (2.24)
***	㈜삼림엔지니어링	부사장	오목교, 오목교동측지하보차도, 신도림지하차도	3개소 (2.26)
***	(재)대한컨설탄트	상무	도림천복개(좌안), 도림천하류복개, 도림교	3개소 (2.24)
***	㈜다인안전	사장	오금교, 오금교접속지하차도, 구로역지하차도	3개소 (2.25)

붙임  1. 겨울철대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 점검결과 집계표(양식1) 1부.

3. 안전점검 보고서(양식2) 1부.   끝.