문서번호	시설보수과-1038
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승훈		류태용	03/16 박문희
협 조

2021년 지하시설물 안전관리규정 수립 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

시설보수과

2021년 지하시설물 안전관리규정 수립 보고

우리 사업소 관할 지하시설물에 대한 2021년 안전관리규정을 수립․시행하여 재난사고 예방 및 시설물 안전성을 확보하고자 함

Ⅰ		관 련 규 정

『지하안전관리에 관한 특별법』제10조 제2항

동법 시행령 제9조 및 시행규칙 제2조, 별표3

Ⅱ		지하시설물 현황

대상시설 (총 22개소)                                (단위 : 개소)

구분	합계	1종	2종	3종
계	22	2	9	11
지하차도	16	2	7	7
지하보차도	6	-	2	4

Ⅲ		안전점검 및 유지관리 계획

조직․인원․장비 확보 현황

□ 조직 : 총 11명(총괄 1명, 책임자 5명, 보수원 5명)

								총괄책임자
								성명	류 태 용
								Tel	2657-7940
안전관리 책임자				안전관리 책임자				안전관리 책임자				안전관리 책임자				안전관리 책임자
성명	주영진			성명	강연홍			성명	최선보			성명	김규춘			성명	이승훈
Tel	7971			Tel	7975			Tel	7976			Tel	7972			Tel	7978
보수원(반장)				보수원				보수원				보수원				보수원
성명	박태준			성명	김정민			성명	강성훈			성명	고광진			성명	정윤호
Tel	7946			Tel				Tel				Tel				Tel

□ 안전관리 임무

구 분	임 무
안전점검 총괄책임자	지하시설물 유지관리(점검, 보수, 보강등) 총괄임무 수행
안전관리 책임자	지하시설물별 유지관리(점검, 보수, 보강등) 책임업무 수행
보수원(공무직)	지하시설물 일상 순찰 및 보수(소파보수, 배수로 준설 등) 업무 수행

□ 장비

구 분	점검차	작업차	안전모	카메라	사다리	점검망치	망원경	게이지
수 량	1	1	20	3	1	5	1	5

지하시설물 안전점검

□ 목적 : 지하시설물에 대한 정기적인 안전점검으로 안전사고 예방

□ 안전점검 기준(시기) : 육안조사(1년/1회이상), 공동조사(5년/1회이상)

※ 공동조사 : 본청 도로관리과 용역 수행

□ 안전점검 추진계획(육안조사/공동조사)

- 추진기간 : 추석대비 안전점검시 병행 시행

- 대    상 : 지하보차도(총 22개 시설)

- 조사방법 : 점검조 운영(2인 1개조, 구성인원 탄력적용)

- 조사항목 : 포장파손, 침하, 균열, 기타 시설물 손상 등

안전점검 및 유지관리 결과 조치

□ 안전점검 실시결과 긴급사항 : 당해연도 예산에서 조치

□ 파손규모, 소요예산 등에 따라 일상유지보수 또는 단위사업 편성

Ⅳ		비상시 긴급조치 및 복구계획

비상시 긴급상황 발생시 조치 체계

□ 긴급상황

- 지하안전관리에 관한 특별법 시행령 제30조(지반침하 사고예방을 위한 긴급안전조치)에 의한 긴급 보수가 필요한 경우

□ 긴급조치 체계도

	서울특별시장 (2133-6061)
	(보고)
	안전총괄실 (2133-8000)
	(보고)
	안전총괄관 (2133-8005)
	(보고)			유관기관 (경찰서, 소방서, 병원)
		(협조요청)
	도로시설과, 교량안전과 (2133-1650, 1940)			- 경찰서 : 강서 2620-0112, 양천 2655-0112, 영등포 2633-0112, 구로 862-0112 - 소방서 : 강서 3663-0119, 양천 2655-1119, 영등포 2633-0119, 구로 2618-0119 - 병원 : 이대목동 2650-5114, 여의도성모병원 1661-7575, 고대구로병원 2626-1114
	(보고)
	강서도로사업소장 (2657-7910)
	(보고)
	-시설보수과장:2657-7940 -담 당 자 : 2657-7971~8 -당직실(야간): 2657-7900		(긴급사항 발생)

지하시설물 복구계획

□ 복구계획 : 직영반(응급), 일상유지보수 또는 단위사업 편성

□ 사고원인 조사

- 합동조사반을 구성 현장을 조사 및 점검하여 사고원인 규명

- 정밀안전진단 및 안전해석 등을 통한 항구복구 대책 수립

- 증거보전 자료의 수집 및 보관

□ 재발방지

- 사고원인 조사결과를 활용하여 설계단계, 시공단계, 유지관리 단계별 재발방지 대책을 수립 시행

붙임   1. 지하시설물 현황 1부

2. 자체안전점검 일지 1부.

3. 안전점검 지적사항 조치 확인 현황 1부.

4. 지하안전관리 업무지침 1부.  끝.