	성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 자율 비상소화장치 개선 계획 알림

1. 예방과-3279(2021.3.18.)호 「2021년 자율 비상소화장치 개선 계획 알림」

2. 전통시장 등 화재취약지역의 자율 비상소화장치를 개선하여 화재 시 신속한 초동대응으로      인명 및 재산피해를 방지하고자 자율 비상소화장치 개선 계획을 다음과 같이 알려드리니      업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 2021년 자율 비상소화장치 개선

나. 기    간 : 2021년 3월 ~ 6월 / 상반기 조기완료

다. 대    상 : **************************************

라. 예    산 : ********************

- 예산과목 : ***********************************

마. 내    용 : 자율 비상소화장치 개선(수관 적재방식⇒ 호스릴 방식)

바. 추진일정 및 부서

- 현장확인(완료), 시장조사, 계약 : 3월 / 예방팀

- 납품검사 및 설치 : 3월 ~ 4월 / 예방팀

- 교육·훈련(지역주민) : 설치후 5일 이내 / 왕십리안전센터

사. <자율 비상소화장치 표준규격 사양서>

▷ 규격 : 호스릴 50m 기준 / 분말소화기 2개(3.3kg) / 부속장비 포함

- 비상소화장치의 설치 및 관리기준(소방청 예규 2018. 6. 27.제정) 적용

- 2018 공공시설물 표준디자인 소방안전시설물 4.1『비상소화장치 디자인 적용』

▷ 크기 : W1,050mm × H1,650mm × D450mm

▷ 재질 : 스테인레이스스틸(강화유리:투시형 적용), 우레탄 도장, 방염시트 부착

3. 행정사항

○ 대응총괄팀, 왕십리119안전센터에서는 설치 후 5일 이내에 지역주민을 대상으로 비상소화장치      ○ 훈련을 실시(코로나19로 인하여 주민동원은 자제, 현장상황에 맞게 추진) 하여 주시고, 훈련    ○ 결과는 실시 후 3일 이내 제출[붙임2]하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2021년 자율 비상소화장치 개선 계획 1부.

2. 비상소화장치 교육훈련 결과 1부.  끝.

	예방과장
수신자	금호119안전센터장,왕십리119안전센터장,성수119안전센터장,현장대응단장,소방행정과장,재난관리과장
담당자	김민식		예방팀장	代김환		예방과장	03/19 代김환
협조자
시행	예방과-3331	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 3F(행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화		/전송	02-2622-1679	/		/	부분공개(6)