	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰(공소 370076호, 370035호)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를 요청하오니 빠른 시일내에 보수 조치 및 그 결과를 통보해 주시고,

3. 보수공사 시 소방용수 담당 직원의 입회하에 적정하게 설치될 수 있도록 사전통보 바랍니다. (재난관리과 ☏02-6981-8643)

□ 대상 : 소화전 2개소

연번	종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
1	소화전	지상식	370076	************* *************	소화전/제수변 스핀들 불량(헛돔)	사용불
2	소화전	지상식	370035	************* ***************	소화전 스핀들 불량(헛돔)	사용불

※ 고장 소화전 모두 사용 불가 상태이므로 소방력 확보를 위한 긴급 보수를 요청 함.

붙임  1. 고장소방용수시설 보수 요청(370076,370035호) 1부.

2. 고장소방용수시설 보수 요청 목록(양천소방서) 1부.

3. 고장소방용수시설 사진 및 위치도(양천소방서) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	03/19 김정수
협조자
시행	재난관리과-1759	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2643-4119	/전송	02-2651-6119	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)