문서번호	예방과-2583
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
담당자	예방팀장	예방과장		소방서장
이영성	정갑진	지태규		03/19 고숭
협 조
	소방행정과장		김명식
	재난관리과장		박주경
	현장대응단장		이승재

- 재난초기 시민 자율 초기대응 역량 강화를 위한 -

2021년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획

2021. 3.

	용산소방서
	(예 방 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획

❖ 소방차 통행곤란·불가 지역 및 소규모 상가, 다중운집 공공장소 등보이는 소화기를 설치하여 시민 자율 대응 역량을 강화하고자함.

Ⅰ		추진 근거

□ 민선 7기 공약사항「보이는 소화기 2만대 설치」

❍ 서울시정 4개년 계획(2019~2022)「화재취약지역 안전환경 강화」

□ 다중운집장소 등 도시안전을 위한 설치지역 확대 필요

❍ 도심 및 골목길 재생사업 지역, 소규모 점포 밀집, 학원·고시원 등 다중이

운집하는 공공장소 등 지역특성을 반영한 설치 확대 필요

□「보이는 소화기」설치 이후 시민 자율 초기화재 대응 사례 증가

❍ 시민 자발적인 재난 대응으로 자체진화 및 대형화재로의 확대 방지

Ⅱ		추진 개요

□ 기   간 : 2021년 3월 ~ 6월

□ 목   표 : 보이는 소화기 236개 (기본형 106개, 거리형 130개)

□ 대   상 : (기본형) 소방차 통행곤란·불가 지역 등 화재취약지역

(거리형) 소규모 점포 밀집, 다중운집 공공장소 등

□ 예   산 : 59,450천원

<기본형>		<거리형>

□ 표준디자인

Ⅲ		그간 추진 실적

□ 전체 추진실적 (2015년~2020년)

❍ 보이는 소화기 추진실적

구 분	합 계	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
소 계	1,209	198	265	212	180	132	222

Ⅳ		세부 추진계획

□ 지역별 특성·도시 소방안전강화를 위한「보이는 소화기」설치

❍ 설치 목표 : 236개 (기본형 106, 거리형 130)

❍ 설치 기간 : 2021년 6월까지 설치완료

❍ 설치 예산 : 59,450천원 (기본형 9,010 거리형 50,440)

❍ 설치 장소

① (기본형) 지역별 특성에 맞는 보이는 소화기 설치

- 전통시장, 쪽방 등 소방차 통행불가․곤란, 주택밀집지역

- 기존설치 대상 중 노후로 인한 도시미관 저해 및 교체 요청지역

- 도난 및 파손, 망실된 지역, 기타 소방서에서 취약하다고 판단되는 지역

② (거리형) 도시 소방안전 강화를 위한 보이는 소화기 설치

- 소규모 점포·상가 밀집지역, 다중이 운집하는 공공장소, 고시원․학원 밀집지역 등의 거리

※ 설치예정된 대상 추진 외에 화재취약지역 일정 비율을 자체 설정하여 추진

❍ 사업 방법 : 용산소방서 예산배정 설치

※ 화재저감 소방안전대책 추진/시설비(214-401-01)

예산 재배정(‘21.3월)	⇨	계약심사 및 체결(3월)	⇨	설치 및 검수(4월~6월)
본부 → 소방서		본부·소방서		계약 업체

❍ 서울시 시정 4개년「보이는 소화기」확대 설치 계획(안)

구 분	합계	2019년	2020년	2021년	2022년
소계(대)	20,400	3,500	5,500	5,900	5,500
기본형(대)	10,200	2,500	2,500	2,700	2,500
거리형(대)	10,200	1,000	3,000	3,200	3,000

※ 2022년 보이는 소화기 설치 추진예산은 유지관리 추진계획 예정임

❍ 표준규격 사양서

① (기본형)

<보이는 소화기 「기본형」 표준규격 사양서>

▹규 격 : W350*H500*D180(mm) 기준 / 분말소화기 2개(3.3kg) / 부속장비포함

- 2018년 공공시설물 표준디자인 소방안전시설물 4.3 「보이는 소화기」적용

▹재 질 : E.G.I SHEET, 폴리카보네이트, 분체도장, 야광시트커팅 부착, 매입형 손잡이 적용

② (거리형)

<보이는 소화기 「거리형」 표준규격 사양서>

▹규 격 : W410*H1000*D255(mm) 기준 / 분말소화기 2개(3.3kg) / 부속장비포함

- 2018년 공공시설물 표준디자인 소방안전시설물 4.3 「보이는 소화기」 적용

▹재 질 : E.G.I SHEET, 폴리카보네이트, 분체도장, 야광시트커팅 부착, 매입형 손잡이 적용

❍ 설치 기준 및 방법 : 설치 가이드 붙임문서 참조

① (기본형)

- 소화기 2개용 벽면 부착, 소화기 1개용 선별적 사용

- 주택벽면 설치 시 주민동의서 작성, 필요 시 도로점용 허가

- 도난 및 훼손 방지 등을 위한 경고문구, 관리번호, 소방서 연락처 표기

- 디자인 임의 변경 금지  ※ 부득이한 사유 발생시 본부 사전협의

② (거리형)

- 소화기 2개용 우선 적용, 소화기 1개용 선별적 사용

- 녹지 및 보도블럭 설치 시 자치구청 관련부서* 도로점용 허가 후 설치

* 도로과, 도로시설과, 공원녹지과, 건설관리과, 도시경관과 등

- 도난 및 훼손 방지 등을 위한 경고문구, 관리번호, 소방서 연락처 표기

- 디자인 임의 변경 금지*  ※ 부득이한 사유 발생시 본부 사전협의

* 소화기 함 바닥면 침수 및 부식방지를 위한 콘크리트지지대 등 보강대책 강구할것

□ 소화기 가시성 개선 사업 추진

❍ 전통시장 등 화재취약대상소화기 “가시성* 향상” 추진

* 가시성(可視性) : 눈에 띄는 정도

- 추진방향 : 전통시장에 있는 모든 소화기를 영업주나 시민들의 눈에 잘 보이는 곳에 설치하여, 재난발생 시 시민의 초기 대응 능력 강화

- 추진대상 : 전통시장 8개소

- 설치방법

☞ (예산) ‘21년 용산소방서에 배정된「보이는 소화기 보수 및 정비」

* 화재저감 소방안전대책 추진/사무관리비(214-201-01)

☞ (대외협력사업) 자치구청․유관기관 · 사회단체 등 협업으로 가시성 개선사업 추진

☞ 점포 내 비치된 소화기는 영업주 및 시장상인연합회 자체 추진 안내

- 추진방법 : 대외협력 시 보이는 소화기 표준디자인 함 우선 적용

☞ 기존 설치된 표준디자인 미적용 「보이는 소화기」는 표준디자인 함 설치 우선 적용

☞ 전봇대, 기둥 등 「보이는 소화기」걸이형으로 설치되어 표준디자인 함 적용 곤란

대상인 경우, 야광스티커 ＋ 소화기 위치표지 활용 등 가시성 개선 추진

☞ 점포 내 소화기는 벽 걸이형 형태로 개선 유도

※ ´21년도 상반기 성과평가 사항으로 추진 전·후 사진 등 실적관리에 만전을 기하기 바람

❍ 사용자 중심 “소화기 위치” 디자인 개선

- 추진대상 : 다중이용시설 등 특정소방대상물에 설치된 소화기

- 개선방법 : 시인성 향상을 위한 소화기 외부를 그래픽으로 개선

- 설치방법 : 2018년 공공시설물 표준형디자인 5.1「옥내 소화기」참조

❍ 안전에 색채를 더하는 “일러스트 소화기” 추진

- 추진대상 : 대형마트, 판매시설 등 다중이용시설, 주택밀집지역 등

- 개선방법 : 주변환경으로부터 소화기 위치를 구분하는 채색작업 추진

- 추진효과 : (평상시) 안전의식 향상 기대, (비상시) 초기진화 시간 단축

Ⅴ		보이는 소화기 지속적 사후 유지 관리 추진

□ 안전관리 책임자 지정 운영

❍ 기    간 : 연중

❍ 대    상 : 관내 설치된 보이는 소화기

(대상물 내부에 설치된 보이는 소화기는 관계자 교육 중심 운영)

❍ 책 임 관 : 관할 119안전센터장

❍ 방    법 : 월 1회 이상 현장 확인 (필요시 수시 확인 등)

❍ 중점사항

- 화재 시 사용한 경우 신규 소화기로 즉시 교체

- 설치 지역 인근 의용소방대원 활용 상시 안전관리체계 구축

- 지역 주민 대상 보이는 소화기 사용법 등 교육 및 홍보

- 안심일자리 사업 활용 설치 실태 확인 및 도난․보수 관련사항 확인 등

□「보이는 소화기」보수 유지관리

❍ 기    간 : 연중

❍ 대    상 : 보수 정비 대상

❍ 방    법 : 소화기 및 케이스 등 사전 구매 후 사용·파손 등 사유 발생 시 보완

□「보이는 소화기」표준디자인 경고 문구 등 삽입

❍ 시    기 : 보이는 소화기 제작 및 보수 시

❍ 대    상 : 보이는 소화기 함

❍ 방    법 : 경고문구 및 관리번호, 소방서 연락처 반드시 기입

Ⅵ		수범사례 홍보활동 강화 (예방팀, 홍보교육팀)

□「보이는 소화기」설치 후 초기대응 수범사례 홍보 강화

❍ 기    간 : 연중

❍ 대    상 : 보이는 소화기 활용 및 초기대응 수범사례 등

❍ 방    법 : 예방팀 주관 홍보교육팀 공용방송(지역 케이블 포함)

및 인터넷 등 활용 홍보

❍ 결과보고 : 사유 발생시 5일이내 공문 보고

- 영상(동영상․사진) 업로드 병행

- 업로드 위치 : 재난현장 DB아카이브 → 컨텐츠서비스 → 예방 → 보이는  소화기 또는 주택용 소방시설 카테고리

※ 市예방과-22672(2017.9.20.)호 □보이는 소화기 및 주택용 소방 시설 설치 수범 사례 영상 업로드 알림□ 참조

Ⅶ		행정사항

❍ 각 부서장은 사업 추진 시 준공검사 및 현장확인, 예산 조기 집행 및 설치예정 목표 수량 달성에 차질이 없도록 적극 협조

※ 본부 예방팀에서 향후 설치 및 관리 실태 현장확인 예정

❍「보이는 소화기」안전관리 책임자(의용소방대원 포함) 지정, 안심일자리   사업(공공근로) 운영 관리 및 주민 교육·홍보에 적극 협조

❍「보이는 소화기」확인순찰 강화, 도난․훼손 등에 따른 보수 및 유지·관리,   수범사례 발굴 및 홍보활동 강화에 적극 협조

붙 임 : 보이는 소화기 제작 및 설치 가이드 1부.  끝.