문서번호	생산관리과-3218
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
라승보		신근호	03/23 서대훈
협조

『2021년도 2월』

정수센터 유효율 현황 보고

2021. 3.

생  산  부

(생산관리과)

『2021년 2월』정수센터 유효율 현황 보고

효율적인 정수센터 운영을 위한 유효율 관리 현황 보고임.

※ 유효율 = 생산량(배수지 공급량) / 취수량

현     황

Ⅰ

시설 현황

(천㎥/일)

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
고도시설용량	3,570	250	450	600	450	1,100	720
표준시설용량	4,800	400	500	700	600	1,600	1,000
(’19년도)일평균 생산량	3,170	206	368	441	442	1,019	694

유효율 현황

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 (1~2월)
유효율(%)	98.71	98.58	98.45	98.30	98.00	97.46
전년대비 증․감	▵0.02	▵0.12	▵0.13	▵0.15	▵0.30	▵0.54

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
2016년	98.71	98.32	96.72	99.34	98.36	98.83	99.63
2017년	98.58	97.77	97.68	98.16	98.38	98.61	99.48
2018년	98.45	98.11	97.59	98.37	98.80	98.17	99.34
2019년	98.30	97.94	97.67	98.51	98.48	97.76	99.31
2020년	98.00	97.97	98.20	98.49	98.47	96.77	99.11
2021년 (1~2월)	97.46	98.25	98.20	99.92	98.23	94.61	99.00

2021년도 2월 유효율 현황 및 분석

Ⅱ

유효율 현황(2021년도 2월)

구 분		총 괄	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
’21년 목표 유효율		98.38	98.00	98.20	98.49	98.59	97.77	99.27
’21년 1월 유효율		97.38	98.34	98.19	100	98.15	94.32	99.05
’20년 2월 유효율		98.42	98.32	98.23	99.41	98.27	97.57	99.29
’21년 1~2월 유효율		97.46	98.25	98.20	99.92	98.23	94.61	99.00
’21년 2월	유효율(%)	97.55	98.16	98.22	99.82	98.32	94.94	98.95
	취수량(천톤) (일평균,천톤)	85,857 (3,066)	6,088 (217)	10,234 (365)	10,877 (388)	12,290 (439)	27,268 (974)	19,100 (682)
	생산량(천톤) (일평균,천톤)	83,755 (2,991)	5,976 (213)	10,051 (359)	10,858 (388)	12,083 (431)	25,887 (925)	18,899 (675)
목표대비(%)		△0.83	0.16	0.02	1.33	△0.27	△2.83	△0.32
전월대비(%)		0.17	△0.18	0.03	△0.18	0.17	0.61	△0.10
전년대비(%)		△0.86	△0.16	△0.01	0.42	△0.05	△2.63	△0.35
금년 1~2월 대비(%)		0.09	△0.09	0.02	△0.10	0.09	0.33	△0.05

※ ’21년도 목표 유효율 : ’18년도와 ’19년도 유효율 평균치 기준

***************

***************************************************

******************************************

********************************

********************************

*******************************************

**********************************

********************************************

************************************************

********************************

원수구입비 지출 현황

Ⅲ

원수구입비 지출 현황(2021년도 2월 현재)

(천톤, 백만원)

구 분		총 괄	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
총 괄	총취수량 (기득물량)	175,946 (57,967)	12,958	21,284 (15,687)	22,698 (17,428)	25,505 (11,400)	53,794 (13,452)	39,707
	원수비	8,488	2,953	295	278	743	2,126	2,093
1월	총취수량 (기득물량)	91,150 (29,730)	6,875	11,012 (7,976)	11,773 (9,110)	13,163 (5,800)	27,845 (6,844)	20,482
	원수비	4,456	1,581	160	140	388	1,107	1,080
2월	총취수량 (기득물량)	84,795 (28,237)	6,084	10,271 (7,711)	10,925 (8,318)	12,341 (5,600)	25,949 (6,608)	19,225
	원수비	4,031	1,372	135	137	355	1,019	1,013

※ 원수비 단가 : 팔당댐 공급(233.7원/톤), 한강취수(52.7원/톤)

붙임 : (정수센터) 2021년도 2월 유효율 현황 각 1부. 끝.