코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	'21년 노면표시 정비공사 시행계획 알림

1. ’21년 노면표시 정비공사 시행계획 보고(도로관리과-4798호, ’21.3.23.) 관련입니다.

2. 노면표시 정비공사 시행계획 보고에 따른 상온경화형(5종) 적용 개선사항을 알려드리니 각 기관(부서)에서는 철저히 이행하여 주시기 바랍니다.

○ 주요사항

가. 신규공법 적용 범위조정

- 유지관리 구간

구 분		적용공법	비고
노후포장 정비구간	차선	상온경화형 공법 (신규공법)
	교차로 내부 문자·기호·횡단보도	융착식 공법 (기존공법)
긴급복구, 굴착복구 등

- 신설구간 : 설계완료 후 진행중인 공사는 적용 유예

나. 자재 공급방식은 자재수급, 가격 등을 고려하여 발주기관 여건에 따라 선택

다. 공사설명서 공법별(상온경화형, 융착식)로 구분

붙임  1. ’21년 노면표시 정비공사 시행계획 보고 1부.

2. 관급자재 가격비교(상온경화형) 1부.

3. 노면표시 공사설명서(상온경화형) 1부.

4. 노면표시 공사설명서(융착식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	교통운영과장,도로사업소(도로보수),서울특별시도시기반시설본부장,서울시설공단이사장
주무관	박은민		포장안전팀장	김순수		도로관리과장	03/23 하현석
협조자
시행	도로관리과-4835	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 세종대로110 3층 도로관리과	/
전화	02-2133-8145	/전송	02-768-8906	/	2mpark@seoul.go.kr	/	부분공개(5)