“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상반기 소방용수시설 점검시 유의사항 준수 요청

1. 재난관리과-1706(2021.3.22.)호 관련 입니다.

2. 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사로 인한 수질사고 발생 민원 방지를 위하여 유의사항(세부사항 붙임 참조)을 안내하오니 시민급수 불편이 발생하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 유의사항

1) 밸브 개방 시 지상·지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수 밸브를 나중에 개방한다.

2) 밸브 폐쇄 시에는 개방 시의 역순으로 배수관 분기밸브를 먼저 폐쇄한다.

3) 밸브 개폐 작업시 급격한 조작을 하지 않으며, 과도한 작동 시 스핀들이 파손될 수 있으므로 유의하여 작업을 시행한다.

붙  임 : 소화전 개·폐시 유의사항 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	은평소방서장(재난관리과장),은평소방서장(현장대응단장),은평소방서장(녹번119안전센터장),은평소방서장(역촌119안전센터장),은평소방서장(수색119안전센터장)
주무관	이진영		시설안전팀장	권영안		시설관리과장	03/22 이준호
협조자
시행	시설관리과-5560	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개