문서번호	시설관리과-5568
결재일자	2021. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
구본천	김선호	고신석		03/24 박병성
협 조
	급수운영과장		이용구
	급수운영팀장		서규석
	급수관리팀장		이일로

『밸브실고정형 부식방지 철개 등 구매를 위한』 특정기술(물품) 선정심사위원회 개최 계획

2021. 3.

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

특정기술(물품) 선정심사위원회 개최 계획

2021년도 우리사업소에서 각종 상수도공사에 사용하는 밸브실고정형 부식방지 철개 등 특정제품에 대한 투명성 제고를 위하여『특정기술(물품) 선정심사위원회』를 개최하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

□ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

◯ 특정기술: 공사 및 물품제조·구매 발주 시 업체명·모델명·규격·사양·공법·  신기술·특허 등을 계약문서에 표기할 경우 다른 제품이나 공법으로 대체할 수 없게 되는 특정제품·특정공법 등(생산·납품사가 1개인 경우)

◯ 심사대상(물품제조·구매 사업의 경우)

- 동일 특정제품의 제조·구매금액 합계가 2천만원(부가세 제외) 초과

- 모든 특정제품의 제조·구매금액 합계가 1억원(부가세 제외) 초과

◯ 심사 제외대상

-『서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례』에 따라 선정된 신기술

- 관련 특정기술들 간에 제한경쟁이나 지명경쟁 방식의 공개입찰을 통해 선정한 특정기술

- 조달청 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 대상(물품 1억원이상)

◯ 위원회 구성

- 위원장 포함 5명 이상(심사대상 금액 10억 초과 시 7명 이상) 구성하되,

외부위원 과반 구성

□ 맨홀뚜껑 및 틀 구매방법 개선계획(본부 시설관리과-650호 ’15. 1. 30.)

◯ 특정 제품(생산․납품사가 1개인 경우)은 사업소에서 구매 요청 전 금액에 관계없이 “특정제품 선정심사위원회” 개최

Ⅱ		특정기술(물품) 선정심사 제품 현황

1. 밸브실고정형, 부식방지 철개

◯ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
철개류	밸브실고정형,부식방지,제수밸브용	조	41-01-2********8-3-0
	밸브실고정형,부식방지,퇴수밸브용	조	41-01-2********8-4-0
	밸브실고정형,부식방지,공기밸브용	조	41-01-2********8-3-0
	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,제수밸브용	조	41-01-3********8-3-0
	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,퇴수밸브용	조	41-01-3********8-4-0
	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,공기밸브용	조	41-01-3********8-3-0

2. 가변슬로프형 원형·사각받침 철개

◯ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
철개류	가변슬로프형, 제수밸브용 원형받침	조	41-01-B********8-4-0
	가변슬로프형, 제수밸브용 사각받침	조	41-01-B********8-4-0
	가변슬로프형, 퇴수밸브용 원형받침	조	41-01-C********8-4-0
	가변슬로프형, 퇴수밸브용 사각받침	조	41-01-C********8-4-0
	가변슬로프형, 공기밸브용 원형받침	조	41-01-D********8-4-0
	가변슬로프형, 공기밸브용 사각받침	조	41-01-D********8-4-0

3. 수도계량기용 이중형 철개

◯ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
철개류	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	조	41-05-0********8-4-0

4. 수직형, 금속시트 버터플라이밸브(매설용센터캡)

◯ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
밸브류	수직형 금속시트 버터플라이밸브, 500mm	개	31-02-D********0-3-0
	수직형 금속시트 버터플라이밸브, 600mm	개	31-02-D********0-3-0
	수직형 금속시트 버터플라이밸브, 700mm	개	31-02-D********0-3-0
	수직형 금속시트 버터플라이밸브, 800mm	개	31-02-D********0-3-0
	수직형 금속시트 버터플라이밸브, 900mm	개	31-02-D********0-3-0
	수직형 금속시트 버터플라이밸브, 1000mm	개	31-02-D********0-3-0

Ⅲ		특정기술 적정성 검토내용

□ 밸브실고정형, 부식방지 철개

◯ 시공성

- “밸브실고정형 철개”는 일체형으로 기존 철개 및 고정장치 분리형보다  작업시간이 다소 적게 소요

◯ 가격의 적정성(경제성)

- 맨홀뚜껑 및 틀(철개)은 1조당 기존 방식(철개 + 고정장치)보다          124천원 정도의 예산절감 효과 기대

◯ 필요성(타당성)

- 틀 상단 내측면 폴리에틸렌 소재의 슬리브 띠 삽입하여 소음억제 및 이탈  방지 기능으로 맨홀침하 방지 등과 제품가격의 경제적인 측면에 따라 필요

□ 가변슬로프형 철개, 수도계량기용 이중형 철개

◯ 필요성(타당성)

- 맨홀뚜껑 손잡이가 경사지게 설치되어 있어 맨홀뚜껑이 외력에 의해 이탈되지 않으므로 주요 간선도로(폭25m이상)에 시공하여 안전성 확보(가변형슬로프형)

- 철개 설치후 이중구조로 검침이 용이함(수도례량기용 이중형)

◯ 가격의 적정성(경제성)

- 기존 철개제품보다 저렴하여 예산이 절감됨(공통사항)

◯ 필요성(타당성)

- 철개 이탈에 따른 안전사고를 방지(가변슬로프형)

- 이중철개 구조로 되어 있어 수도계량기실로 적합함(수도계량기용 이중형)

□ 수직형, 금속시트 버터플라이밸브(매설용센터캡)

◯ 시공성

- 송배수관(D=400mm 이상) 정비 시, 지하매설물, 굴착 공간부족 등으로 사각변실 설치가 어려운 장소의 원형밸브실 설치 가능한 제품

- 설치 방법 및 시간은 일반 밸브 설치와 동일하나, 밸브설치에 따른 구조물 설치가 간단(사각변실 ⇒ 원형변실) 시공시간 단축

◯ 경제성: 매설형 밸브 설치시 개소당 약 10백만원 절감

- 사각변실(D=500㎜) 설치기준: 10,500천원

- 원형변실(D=500㎜) 설치기준: 450천원

◯ 필요성(타당성)

- 사각변실 설치가 불가한 장소에 밸브실 설치시 적합한 제품(버터플라이밸브: 수평형 → 수직형)

- 사각변실 설치 소요시간 약 20시간(야간공사 시간내 설치 불가함)

- 매설형 밸브 설치 소요시간은 현저히 단축 가능(약 2시간)

Ⅳ		선정심사위원회 구성

□ 위원회 기능

◯ 해당사업에 적합한 특정기술 선정 기준

- 특정기술 필요여부

- 특정기술 성능, 품질 우수성 및 가격 적정성

- 특정기술 현장 적용성 및 유지 관리성

- 그 밖에 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항

◯ 선정 심사에서 필요하다고 의결하는 경우 현장실사 실시

□ 운영절차

안건 발생	➡	위원회개최 통보	➡	위원회개최	➡	결과보고
∙ 기본방침 - 필요성, 시장조사 - 위원회 구성		∙ 요청서, 심사안건 개요, 사전검토서 작성 ∙ 회의일정 통보		∙ 회의록, 청렴 서약서 작성 ∙ 심의사항 결정 (특정기술 선정)		∙ 기관장 보고 (발주부서)

□ 위원회 개최

◯ 심사일시: 2021. 3. 25.(목) ~ 2021.4.1.(목)

◯ 구성인원: 6명(위원장 1, 내부위원 2인, 외부위원 3인)

- 위 원 장(1): 소장

- 내부위원(2): 급수운영팀장, 급수관리팀장

- 외부위원(3): 외부전문가(서울시 건설기술심의 위원회 인력풀 등 활용, 상·하수도 분야)

- 간    사(1): 시설운영팀장(발주부서 팀장)

※ 위원장은 위원회 회의 운영을 총괄하되 안건심사의 공정성을 위해 평가와 의결에는 참여하지 않는다.

☞ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제5조3항

◯ 의결방법(내용): 심사의결서(서면)에 따라 결정

- 심사방법 : 서면심사

[계약심사과-5430(2020.3.16.) 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 특정기술 선정심사위원회 추진방안]

- 심사자료 전달 : 각 물품별 관련자료 심사위원 개별 제공

[위원회 간사 → 외부위원(e-mail) → 외부위원 개별심사 → 심사결과 제출(e-mail) → 위원회 간사 → 결과보고]

- 심사위원 청렴서약서 작성

Ⅴ		행 정 사 항

□ 심사위원 선정심사위원회 개최 안내(자료 제출)

◯ 특정기술 선정심사 요청서

◯ 특정기술 선정심사위원회 심사안건 개요

◯ 특정기술 선정 사전검토서

□ 위원회 개최 및 개최결과 보고

◯ 위원회 개최 (개최주관 : 발주부서)

◯ 심사위원의 검토의견서, 청렴서약서 작성

- 심사안건에 대한 기술선정심사 검토의견서 및 청렴서약서 제출

◯ 심사의결서 작성 및 개최결과 보고

□ 외부 심사위원 자문비지급: *********************

◯ 예산과목: 상수도사업비용. 영업비용. 일반관리비. 일반운영비(사무관리비)

◯ 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례 시행규칙 제2조(수당의 종류 및 지급액)

□ 『특정기술 선정심사위원회 심의결과서』 수도자재관리센터 제출

◯ 특정제품(밸브)구매요청 시 안내(수도자재관리센터-252호, 2021. 1. 8.)

◯ 특정기술 제품(맨홀뚜껑 및 틀) 구매요청 관련 안내(수도자재관리센터-770호, 2021. 1. 19.)

붙임  1. 특정기술 선정심사 작성서식(요청서, 검토의견서, 청렴서약서 및 조례) 각 1부.

2. 2021년 특정기술 물품(철개, 밸브) 연간 예상사용량 1부.  끝.

3. 특정기술(물품) 사양 및 규격서 등 각 1부(용량초과 별도송부).

4. 특정기술 선정심사위원회 운영 관련자료 각 1부.