청사 차고문 고장발생보고(성수)
문서번호	성수119안전센터-1114	결재	담당자	진압3팀장	센터장
등록일자
			박관용	김재열	03/31 전정환
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사 차고문	관리부서		성동소방서 성수119안전센터
의 뢰 일 시	2021. 3. 28.(일)	장 소		성수119안전센터 청사 차고문
원인 및 상태	수동 개폐 전환 장치 교체(수동 박스 교체)
담당자 의견	노후 수동박스 파손으로 인한 차고문 고장(펌프,탱크차량 차고문)
그 밖의 사 항	차고문 개폐 한도(limit) 재설정
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 3월 28일 센터장 계급 소방경 성명 전 정 환 (인) 보고자 계급 소방사 성명 박 관 용 (인) 성동소방서장 귀하

붙임  1. 차고문 고장 발생보고 (성수)

2. 차고문 고장 사진 1부.  끝.

	성수119안전센터장