투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]미세먼지 측정소 높이 문의

신문고번호 : 1AA-2103********

제 목 : 미세먼지 측정소 높이 문의

****************************************************************************************************

<답변>

안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사합니다.

고객님께서 문의하신 사항에 대해 아래와 같이 답변 드립니다.

대기오염측정망 설치·운영지침(2021)에 의하면

“시료채취구의 높이는 사람이 생활하고 호흡하는 높이인 지상 1.5 m 이상, 10 m 이하로 하되, 불가피한 경우 외부조건에 최대한 영향이 적은 곳을 택하여 높이를 조절할 수 있다.

다만, 도시대기측정소의 경우는 최대 20m를 초과해서는 안된다. ”라고 되어 있으며,

서울시 도시대기측정소는 대기오염측정망 설치·운영지침에 따른 설치기준을 충족하고 있습니다. 도시대기측정망은 모두 20m 이하이며, 도로변대기측정망은 모두 5m 이하입니다.

********************************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 다시 한 번 소중한 민원에 감사드립니다. 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

작성부서 : 서울시보건환경연구원 대기측정관리팀 담당자 배일상 ☎ 02-570-3371. 끝.

주무관							배일상			대기측정관리팀장					유승성					대기질통합분석센터장					03/26 조석주
협조자
시행			대기질통합분석센터-2323									(						)		접수											(						)
우	13818					경기도 과천시 장군마을3길30(주암동)															/
전화		570-3381						/전송			570-3351					/	kbis10@seoul.go.kr												/	부분공개(6)