문서번호	운영과-2048
결재일자	2020.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
안종필		04/03 代이도훈
협 조
	주무관		도형철

고도처리장 이산화염소 탈취시설 원료 구매(2회)

2020. 4.

운 영 과

고도처리장 이산화염소 탈취시설 원료 구매(2회)

고도처리장 이산화염소 가스발생기 탈취설비에 소요되는 원료를  구매하여 효율적인 악취관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

□ ‘18.11.28. 고도처리장 이산화염소 탈취시설 시범 운전 결과 보고(운영과-8761호)

□ 설비현황

구분	탈취처리량 (㎥/min)	대수	악취포집구역	제조사	가스발생 원료약품	비고
이산화염소 가스발생기	230	1	유입펌프장	****** ******	- 아염소산나트륨(23%) *********** - 염산(9%)
	450	1	일차침전지

※ 이산화염소 가스를 악취배관에 투입하여 악취 원인 물질을 산화 · 제거

□ 구매계획                                          2020.4.3. 기준

구 분	보유물량			금회구매량	비고
	계	230 ㎥/min	450 ㎥/min
아염소산나트륨(23%) +**********	1,200	500	700	2,000	- 22.6L/일 사용 (‘19년 8,250L 사용) - ‘20년 1회 1,500L 구매
염산(9%)	1,250	600	650	2,500	- 34.5L/일 사용 (‘19년 12,590L 사용) - ‘20년 1회 2,500L 구매

※ ***** : 이산화염소 가스 발생을 촉진하여 탈취효율을 높이는 촉매제

□ 납품업체 :*****************************

□ 소요예산 : 4,800천원 (2,000L×1,900원 + 2,500L×400원)

□ 지출방법 : 소액으로 세금계산서에 의거 계좌입금

□ 예산과목 : <센터운영> 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비(약품비) 끝.