문서번호	건축부-5224
결재일자	2021. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
고동석		유현수	04/05 이창구
협조
	주무관		박병혁

- 2021년 공공건설 - 안전MP 실무회의 결과 보고

2021. 4.

도시기반시설본부

【건 축 부】

- 2021년 공공건설 -

안전MP 실무 회의 결과 보고

기획부터 준공까지 안전통합관리 공공건설 안전MP의 내실있는 운영을 하고자 2020년 추진경과 및 향후 추진방향에 대해 회의를 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일    시 : ’21. 3. 11.(목) 14:00

□ 장    소 : 도시기반시설본부 회의실(13층)

□ 참석대상

○ 박용복 사무국장(공공건설 안전MP, 한국시설물안전진단협회)

○ 공공건설 안전MP 담당 고동석,박병혁,허성민,노장훈,문성수

※ 코로나19로 인해 참석인원 최소화

□ 추진경과

○ '20.03.06. : 공공건설 안전MP 추진 계획 수립

○ '20.05.12. : 공공건설 안전MP 업무협약 체결

○ '20.05.12. : 공공건설 안전MP 세부추진계획 수립

○ '20.06.05. : 공공건설 안전MP 추진의뢰 협조요청

○ '21.02.

- 설계자문위원회 2사업 참여

- 현장 외부점검위원 159회 참여

□ 주요 안건

○ 2020년 공공건설 안전MP 추진 경과

- 공공건설 안전MP 투입시기 현실화

- 공공건설 안전MP 역할 조정

○ 2021년 공공건설 안전MP 방향성 설정

- 계절관리제 중심의 안전관리 방안 실시

- 공공건설 안전MP 명단 현행화 등

Ⅱ		회 의 결 과

2020년 공공건설 안전MP 성과 및 역할 분담

□ 문제점

○ 방침 수립과 다른 안전MP 투입시기

[방침 수립 시 : 설계공모 전]

사업계획수립		사업 적정성 검토			통합건축 TF팀 구성		기술용역 타당성심사			기본계획수립			설계 공모				당선작 선정
					⇑						⇑
			통합건축 TF 팀 구성 시 공공건설 안전MP 선임							설계지침서, 과업지서서 안전분야 검토 및 자문

○ 공공 건설 안전MP 역할 조정 필요

- 실질적 투입시기에 따른 역할 조정 ⟹ 기획단계에서 안전MP 역할 미비

□ 해결방안

○ 협의를 통한 현실적인 투입시기 결정

[투 입(안) : 설계용역 계약 후, 자문위원회 구성 시]

설계 공모		당선작 선정		설계용역 계약		설계자문 위원회
						⇑
						공공건설 안전MP 선임

※ 난곡사거리 행복주택 및 복합체육시설, 가락119안전센터‧강남농수산물검사소 실시 중

○ 설계, 시공단계에서 보다 책임감 있는 역할 설정

	기 존	변 경(안)
공통 단계	안전보건대장 검토 및 자문 통합 TF팀 구성원 활동	-
기획 단계	설계공모운영위원회 (설계공모지침서, 과업지시서 안전분야 검토 및 자문)	기본안전보건대장 검토 및 자문
설계 단계	설계 시 안전분야 검토 및 자문	설계자문위원회 활동 설계안전보건대장 검토 및 자문
공사 단계	안전관리계획서 검토 및 자문 현장 안전분야 검토 및 자문	코로나 예방을 위한 현장점검 계절관리제 중점 관리 공사안전보건대장 검토 및 자문

2021년 공공건설 안전MP 추진 방향

□ 2021년 계절관리제 적극 참여 요청

- 해당월 안전점검시 계절관리제 내용 포함한 점검 강화

1차		동절기점검(***********) : 화재 예방 및 제설계획 현황 점검

○ 점검대상 : 건축부 19개 현장

○ 점검내용

· 난방기구 및 전열기구 과열로 인한 화재

· 방동제 음용 및 일산화탄소 중독

· 폭설로 인한 가설구조물 변형, 결빙구간 미끄럼(제설장비)

2차		해빙기점검(**********) : 건축물 주변 지반침하 및 균열 점검

○ 점검대상 : 시네마테크 외 7개현장(터파기공정 현장위주)

○ 점검내용

· 흙막이 지보공, 절․성토 비탈면 붕괴재해

· 융해에 따른 지하매설물, 가설구조물 붕괴 및 변형

· 거푸집 동바리 무너짐 재해 예방

3차		장마철점검(***********) : 배수시설 및 절토사면 점검

○ 점검대상 : 건축부 19개 현장

○ 점검내용

· 우수 지속적 침투에 따른 비탈면 붕괴

· 지반 이완․침하로 지하 매설물 파손 및 2차 재난

· 균열부위 철근부식 및 옹벽붕괴

4차		혹서기점검(***********) : 열사병 예방 및 목염 메뉴얼 이행 점검

○ 점검대상 : 건축부 19개 현장

○ 점검내용

· 휴게공간 규모 및 운영 관련 적정성 여부, 무더위쉼터 제공

· 보냉장구(아이스팩, 아이스조끼 등) 비치상태

· 폭염경보 발령시 대책 수립

□ 신규MP 참관

○ 신규MP의 다양한 현장 경험을 통한 역량 강화

***********************************************

□ 매월 MP교육 및 회의 실시

○ 한국시설물안전진단협회에서 정기적인 MP교육 및 회의를 통하여 각 현장별 문제점, 취약점, 개선점 등 정보 공유

□ 현장별 1인 MP가 3회를 초과하여 안전점검 실시 자제

○ 한 현장에 여러 MP를 투입함으로써 다양한 시각의 안전점검 실시

□ 명단 현행화 및 투입시기 조절

○ 서울시 공공건설 안전MP 인력 POOL명단(2020.08.19.)과 시공현장 외부위원의 불일치로 인하여 명단 현행화 필요(5월중 2차 현행화 예정)

○ 월말에만 외부점검이 몰리는 것을 방지하기 위하여 외부점검일 사전조율

□ 회의사진

붙임  1.한국시설물안전진단협회 공문 1부.

2.교육진행 보고서 및 권역별 명단 1부.

3.시설공사 안전관리 점검표 1부.   끝.