	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 이설 요청에 따른 현지확인 결과 및 이설예정지 파악 알림(신정2-1지구)

1. 재난관리과-1024(2017.2.15.) 『신정2-1지구 소방용수시설 철거예정 재조사 결과 최종 이설협의 요청의 건』와 관련입니다.

2. 소방용수시설 이설 요청에 따른 1, 2차 이설 이후 잔여 소화전에 대한 현지확인 대상을 다음과 같이 알리니 확인 후 이설 예정지를 파악하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상

구분	지상식	지하식	비상소화장치함(일체형)	계
신정 2-1지구(신정)	3	33	3	39

나. 방 법

1) 펌프차 등 소방차량을 활용한 현지확인

2) 이설예정지 5m 이내 거주자 우선 주차구획선 설치 여부 확인

3) □부동산종합공부시스템□ 활용 사유지 여부 확인

3. 행정사항

가. 소화전 출수여부 및 작동상태 확인(붙임1 활용)

나. 신설 예정인 진입로 및 보행자의 안전, 소화전 간 거리를 고려하여 이설 예정지 파악 (붙임2 활용)하여 2021. 4. 30.(금)한 제출

붙임  1. 현지확인 결과서 1부.

2. 이설예정지 조사서식 1부.

3. 최종 이설대상(신정2-1지구) 1부. 끝

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	04/05 김정수
협조자
시행	재난관리과-2188	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)