문서번호	급수운영과-5672
결재일자	2021. 4. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서규석	이용구	04/07 박병성
협 조
	시설관리과장		代김선호

2021년 3월 공급량 분석 보고

2021. 4.

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 3월  공급량 분석 보고

2021년 3월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(2월) : 13,852천㎥ ⇒ 전년 대비 -1.84%(감소)

(단위 : 천㎥,%)

월별	2020년				2021년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	156,873	465	-3,392	-1.95%	26,748	462	-551	- 3.16%
1월	14,018	452	-555	-3.82	14,321	462	303	2.16
2월	13,281	456	564	4.45	12,427	444	-854	-6.43
3월	14,112	455	-240	-1.67	13,852	446	-259	-1.84
4월	13,764	458	-299	-2.13
5월	14,568	470	-353	-2.36
6월	14,835	495	226	1.55
7월	15,044	485	-733	-4.65
8월	15080	486	-409	-2.64
9월	14,140	471	-325	-2.25
10월	14,320	462	-432	-2.93
11월	13,792	460	-277	-1.97
12월	13,698	442	-582	-4.08

□ 구별 공급량                                                  (단위 : 천㎥)

구 분	구 별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2020년 3월	14,111	4,750	2,273	3,088	4,000
2021년 3월	13,852	4,614	2,272	3,106	3,860
증/감량	-259	-136	-2	18	-140
증/감율	-1.84	-2.86	-0.07	0.59	-3.51

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2020년 3월		2021년 3월				비고 (고립여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
계	14,111	455	13,852	446.8	-259	-1.84%
관악구(소계)	4,750	153	4,614	148.9	-136	-2.86%
방배3중블록	182	6	184	5.9	2	0.87%	고립
낙성대가1	365	12	359	11.6	-6	-1.52%	고립
낙성대가2	459	15	559	18.0	100	21.77%	고립
낙성대가3	592	19	587	18.9	-6	-0.97%	고립
낙성대가4	650	21	594	19.1	-56	-8.64%	고립
낙성대가5	356	11	335	10.8	-21	-5.86%	고립
낙성대1	786	25	773	24.9	-13	-1.64%	고립
낙성대2	1,360	44	1,224	39.5	-136	-10.00%	고립
금천구 소계	2,273	73	2,272	73.3	-2	-0.07%	통합운영
금천1	596	19	1,003	32.4	407	68.17%	“
금천2	1,124	36	966	31.2	-158	-14.03%	“
금천3	251	8	298	9.6	47	18.81%	“
독산1	303	10	5	0.2	-298	-98.28%	“
동작구 소계	3,088	100	3,106	100.2	18	0.59%
방배1	404	13	288	9.3	-116	-28.76%	고립
방배2	423	14	406	13.1	-17	-4.01%	고립
대방7	284	9	335	10.8	50	17.71%	고립
대방8	311	10	265	8.6	-46	-14.74%	고립
상도1	830	27	930	30.0	100	12.04%	고립
상도2	327	11	329	10.6	2	0.73%	고립
상도3	289	9	298	9.6	8	2.90%	고립
상도4	220	7	256	8.3	36	16.50%	고립
영등포구 소계	4,000	129	3,860	124.5	-140	-3.51%
대방1	564	18	599	19.3	36	6.35%	고립
대방2	1,787	58	1,441	46.5	-346	-19.38%	통합운영
대방3	1,649	53	1,819	58.7	170	10.34%

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증,감 원인분석

○ 1인가구 증가로 수전은 7천 수전 증가, 사업소 관내 인구는 1,486  천명으로 전년대비 12.0천명 감소하였으며, 평균기온은 2.3℃ 높고, 누수복구 및 탐지활동 89건 시행으로 3,214㎥/일 감소

○ 3월 평균기온이 전년도 보다 높고 전체적으로 공급량이 감소하였으며, 2021년 3월 기온이 높고, 코로나등 경기침체로 공급량 감소하였으나

○ 2021년 3월 공급량감소하였며 동작구를 제외한 3개구 감소함

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 수전은 323.4천 수전으로 전년 동월 대비 약 6.7천 수전 증가

(단위 : 전)

구 분	계	구 경(㎜)
		15	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2020년3월	316,674	258,150	21,575	16,527	11,381	5,768	1,863	668	418	207	117
2021년3월	323,449	264,484	21,408	16,607	11,720	5,872	1,903	700	418	215	122
증/감량	6,775	6,334	-167	80	339	104	40	32	0	8	5

※ 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로 자계량기 및 주계량기 수전인 15㎜, 25~50㎜ 수전이

증가하였으며, 기존 건물 철거로 주로 일반건물 구경인 20㎜ 수전이 감소함

또한 재개발․재건축 등의 입주로 주계량기 75~200㎜ 수전이 5수전 증가하였음

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 1,486.4천명으로 동월 대비  12.3천명 감소

(단위 : 천명)

구 분	자치구별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2020년 3월	1,498.7	499.3	232.5	395	371.9
2021년 3월	1,486.4	490.3	229.8	388.7	377.6
증/감	-12.3	-9.0	-2.7	-6.3	5.7
증/감율	-0.82%	-1.80%	-1.16%	-1.59%	1.53%

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2019년 3월	2020년 3월	2021년 3월	전년 대비
일 평균기온(℃)	7.2	7.4	9.7	2.3
평균 최고기온(℃)	12.9	13.7	14.9	1.2
평균 최저기온(℃)	2.9	2.6	4.5	1.9
강우일수(일)	10.0	8.0	10.0	2.0
강우량(㎜)	26.8	16.3	110.9	94.6

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2020년 3월			2021년 3월
	최고 기온	최저 기온	29일 평균 공급량	최고 기온	최저 기온	28일 평균 공급량	전년대비 증감
1 ~ 31일	13.7	7.4	455	14.9	9.7	446	-9

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2020년 3월		2021년 3월		전년 대비	비 고
계	132		89
15~50㎜	120	90.9	81	91.0	감39
80~100㎜	3	2.3	4	4.5	감1
150~200㎜	6	4.5	1	1.1	감5
250~400㎜		0.0	3	3.4	증3
500㎜이상	3	2.3		0.0	감3

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	금천1	금천2	금천3	낙성대1	낙성대2	낙성대가1	낙성대가2	낙성대가3	낙성대가4	낙성대가5	대방1	대방2
2020년 3월	131	2	16	4	8	4	1	2	2	22	2		6
2021년 3월	89	7	6		2	2	2	3	9	4	5		14
증/감	-42	5	-10	-4	-6	-2	1	1	7	-18	3	0	8
구 분	대방3	대방7	대방8	독산1	방배1	방배2	방배3	상도1	상도2	상도3	상도4		-
2020년 3월	32			3	4	1	4	6	4	5	3
2021년 3월	8	4				3	1	6	6	7
증/감	-24	4	0	-3	-4	2	-3	0	2	2	-3

○ 공공용수 사용 현황(3월)

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율 (%)	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
	13,851,726	0.31	43,082	13,423	3,259	2,521	17,300	4,755	1,824

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지(복구) 시행 : 3,214㎥/일

- 누수탐지 정비 : 15건(50mm이하 8건)

○ 유수율 향상 추진 사항

‣ 장기계속 배급수관 정비공사 시행

- 신림로 장기사용 송배급수관정비공사외 3건

: D80~300㎜, L=5.2㎞

‣ 누수탐지 기간제근로자 활용 하수도관 탐사 실시

- 실시기간 : 2021.4.1.이후 공급량 급격한 증가블록 우선 실시

- 기타 점검사항 ; 경계밸브 및 소화전 밸브 점검 예정

○ 중블록 경계 및 퇴수밸브 개폐 여부 점검

- 점검대상 : 대방7,8중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

- 점검기간 : 2021.3.6.~3.27

- 점검결과 : 특이사항 없음

○ 낙성대가 2중블록 공급량 증가하여 낙성대2중 감소블록 점검

- 추진기간 : 21.3.1~3.31

- 점검내용

◾ 낙성대가2중블록확대로 낙성대가3중블록 수전이 줄어들었으나 통보 누락

◾ 경계지역 확인하여 요금과에 통보

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유량감시시스템 분석 강화로 이상 발견시 신속한 초동대처

○ 2021년도 노후 배급수관 및 송배수관 정비공사 시행으로 유수율 향상 기여

○ 3개월 연속 공급량 증가  중블록 현장 점검실시

- 관악구 : 낙성대가2 – 100천㎥ 증가, 낙성대2-136천㎥감소

※ 경계블록 점검 중

- 영등포구 : 대방2.3 –블록관 2020년 혼용되어 차단이 필요함

- 동작구 : 상도1중블록-공급량 증가로 점검중이나, 동작구지역은 유수율이 100% 이상임

- 금천구 : 금천1,2,3, 독산1 중블록 구역 조정 중임

붙임  1) 공공용수 사용 현황 1부

2) 중블록별 공급량 분석 1부.

3) 공공용수 관리대장(지역별) 각 1부. 끝.