문서번호	기전과-2730
결재일자	2021. 4. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	04/08 변봉섭
협조
	주무관		조소현

2021년도 도로 조명시설 세척 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

남부도로사업소

(기  전  과)

2021년도 도로 조명시설 세척 시행계획

2021년 봄을 맞이하여 분진, 매연, 먼지 등으로 오염된 도로조명시설(터널, 지하차도, 가로등)에 대한 세척을 실시하여 쾌적하고 깨끗한 도로환경을 조성하고자 함.

□ 시설현황

구 분		터널	지하차도	가로등	비고
총 수량	6,907등	3,097등	2,216등	1,594등
세척대상	1,164등	-	10등	558등

□ 세척기간 : 2021. 4.15. ~ 5.20.

□ 세척 시행방향

○ 등기구 세척은 연1회 실시

○ 최근 LED 조명개선공사로 양호한 조명시설은 세척에서 제외

- 터널 : 호암1, 호암2, 국사봉, 난곡, 산복, 서리풀

- 지하차도 : 사평, 잠수교남단, 여의상류, 양재, 대방, 여의교, 염곡, 동작

- 가로등 : 반포, 동작대교, 터미널고가, 여의교, 신길, 여의교지하차도

○ 2021년 도로조명 개선공사는 세척 대상에서 제외

- 상도터널, 사평, 동작, 대방지하차도, 한강대교, 영등포역고가

○ 순찰, 점검결과 등기구 세척을 요하는 시설만 세척

- 터    널 : 세척대상 없음

- 지하차도 : 영등포

- 가로등 : 도림천고가, 보라매고가, 한남대교

□ 안전관리방안

○ 작업인원 및 장비

- 작업자 : 12명(작업자4명, 운전4명, 보조 2명, 유도원1명, 작업소장1명)

- 장  비 : 고소작업차 2대, 유도차량 2대, 라바콘 50개, 안내표지판 4개

○ 교통안전시설물(표지판) 및 교통신호 요원(유도원)을 배치

○ 작업차량 차선변경 시 라바콘등 안전장치를 사전에 설치하여 차량 유도

○ 안전교육시행 철저 이행지시

- 작업전 안전물품, 안전장구 착용 점검

- 차량통제 절저 등

○ 관할 경찰서에 교통통제 협의 및 교통방송에 교통통제 일정 홍보

○ 안전시설 설치 강화

- 일반도로 : 세척작업 시점부에 싸인보드카(1~2대) 및 안내간판 추가 설치로 운전자 감속운행 유도 및 작업자 안전 공간 확보

- 터널ㆍ지하차도 : 시설물 입구에 싸인보드카, 안내간판을 설치하고, 시설물 내에 작업구간 앞에도 싸인보드카 1대를 추가 설치하여 작업자 안전 공간 확보

안전시설 설치 강화

일반

도로

대기차량

다목적차량

작업차량

싸인보드카1~2대

세척작업중

부도로사업소

50m이상

완충구간

(20m이상)

완화구간

(80m이상)

주의구간

(150m이상)

작업구간

(50m이내)

100m이상

터널ㆍ지하차도

100m이상 50m이상

세척작업중

부도로사업소

완충구간

완화구간

작업차량

싸인보드카

지하차도, 터널구간

싸인보드카

작업구간

주의구간

□ 교통 통제계획

○ 교통통제 협의

- 관할 경찰서에 교통통제 사전 업무 협의

- 교통방송에 터널, 지하차도 교통통제 일정 홍보 요청

○ 작업시간

- 주간 : 10:00 ~ 17:00

- 야간 : 23:00~익일05:00

○ 교통통제 방법

- 1개차로 통제 후 작업

- 세척 공사현장에 공사안내표지판 부착

- 세척 작업차량 50m 전방 라바콘을 이용한 차선변경 유도

- 세척 공사현장에 차량유도 요원 배치, 차량의 원활한 흐름 유도

□ 행정사항

○ 2021년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시

○ 안전한 세척작업을 위해서 세척 및 청소 작업시행 전 세척일정표 및 안전관리계획서 징구

○ 세척 작업전 작업자 안전수칙 및 유의사항 교육실시

○ 작업시 현장대리인 상시 현장 상주근무

○ 터널 지하차도 야간 세척시 현장근무자 1인 야간감독 근무실시

붙임 : 조명시설물 세척 대상 1부.  끝.