“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	공사시행(월계배수지(3지)내부방식공사)

1. 계약심사과-5937호(2021.4.6.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에서 시행 예정인“월계배수지(3지)내부방식공사”에 대하여 설계심사 결과가 통보됨에 따라 붙임 설계도서에 의거 아래와 같이 공사를 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 월계배수지(3지)내부방식공사

**********************************

***************************************

************************************

****************************************

*************************************

라. 공 사 비 : 금 ***********원(금*********원정)

***************************

바. 계약방법 : 제한입찰(지역제한)

사. 참가자격

1) 건설산업기본법에 의한 시설물유지관리공사업 또는 종합건설업체중 시설물 유지관리업

등록기준을 만족하는 토목공사업(토목건축공사업 포함) 등록을 필한자로, 공고일 현재

주된 사무소가 서울시에 있고 소정의 입찰참가 등록을 마친 업체

2) 본 공사는 특정제품을 사용 및 특정공법 적용대상으로

도막시공인 경우

① 복합실란을 이용한 세라믹코팅제 및 방수도장공법 (특허 제 10********호)

② 내약품성이 우수한 고경도 침투성 세라믹코팅제 (특허 제 10********호)

③ 내약품성 및 부착강도가 뛰어난 침투성 세라믹코팅제 및 방수도장공법

(특허 제 10********호)

④ 내약품성이 우수한 침투성 세라믹코팅제 및 방수도장공법 (특허 제 10********호)

⑤ 콘크리트,시멘트용 침투성도장공법 (특허 제 10********호)

⑥ 불연소재인 세라믹코팅제 및 불소수지를 이용한 초내후성오염방지공법

(특허 제 10********호)

패널시공인 경우

⑦  열경화성 성형재료 및 이를 이용한 물탱크용 판넬의 제조방법

(특허 제 10********호)

⑧ 고분자수지계 패널을 이용한 물탱크 및 그 시공방법과 보수방법

(특허 제 10********호)

⑨ 고분자수지계 패널을 이용한 방수방식시공용 무기질계 줄눈제(특허 제 10********호)

⑩ 고분자수지계 패널을 이용한 방수방식시공용 바탕조정제(특허 제 10********호)

⑪ 내구성 개선한 무기코팅제조성물 및 이를 이용한 콘크리트구조물의 표면보호

강화공법(특허 제 10********호)

⑫ 방수성접착제 판넬용접착제조성물 및 이를 이용한 콘크리트구조물의 접착식 판넬\

시공방법(특허 제 10********호)이 적용된 공사로서 입찰에 참가하고자 하는 자는

특허개발자와 협약체결이 가능하여야 하며, 낙찰예정자는 특허개발자와 사용협약을 체결하여                   기술협약서를 제출하여야 함

아. 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비,(수선유지비)-22208

자. 하자기간 : 준공검사일로부터 7년

따로붙임 : 1) 공사시행 발주방침서 1부.

2) 계약심사결과 1부.

3) 설계내역서 및 공내역서 1부.

4) 공사설명서 1부.

5) 발주관련서류(청렴계약 이행서약서 등) 각 1부.

6) 특종제품 공법시방서 및 내부방식표준 시방서 1부.

7) 입찰공고문 1부.

8) 녹색제품 구매적용 검토서 1부.

9) 공사자재 발주부서 체크리스트 1부.

10) 부당계약 특수조건 체크리스트 1부.

11) 특허사용 및 기술지원 협약서 각 1부.

12) 전문공사 발주 예정사업 사전검토 결과 1부.  끝.

급수관리팀장	최용진		급수운영과장	이승완		북부수도사업소장	04/15 박동석
협조자	주무관	박상권		주무관	구명임		환경교육팀장	이수양
계약2팀장	이정렬
시행	급수운영과-6451	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3370	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(5)