문서번호	여의도공원관리사무소-2081
결재일자	2021. 4. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	소장
김현섭		한광수	04/16 성손준
협조
	운영팀장		代민진우

2021년 여름철 공원관리 종합대책 추진계획

2021.  4.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 여름철 공원관리 종합대책 추진계획

여름철 폭염과 집중호우에 대비하여 여의도공원에서 발생하는 재해와 안전사고 예방을 위해 여름철 공원관리 종합대책을 수립·시행코자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 2021년 여름철 종합대책 수립 계획(공원녹지정책과-5496, 21.4.12.)

□ 추진기간: 2021 .5. 15. ~ 10. 15.(5개월간)

□ 대    상: 여의도공원

□ 추진방향

○ 풍수해 대비 공원시설물 사전안점 점검 및 정비

○ 공원 내 시설물 점검 및 관리, 질서 유지

○ 폭염 대비 노동자 안전대책 추진

○ 태풍 호우 대비 대책반 편성 및 운영

Ⅱ		중점 추진사항

□ 풍수해 대비 공원시설물 사전 안전점검 및 정비

○ 점검대상 : 여의도공원 내 녹지대 및 시설물

○ 점검 기간: 2021. 4. 19. ~ 5. 7.

○ 점검 방법: 자체 점검반 편성, 시설물 점검

- 공원 시설물 점검    : 녹지6급 김영미

- 전기·기계·청사 점검 : 기계운영 7급 이기억

- 녹지대·조경시설물 점검 : 녹지7급 김현섭

○ 주요 분야별 점검 내용

[건축․공원시설물]

- 건축물의 벽체 균열 및 누수 등 안전관리 실태

- 건축물의 기둥, 보 등 주요 구조물의 변형과 손상 및 안전 여부

- 우기 시 붕괴우려 절개지, 축대 등 위험시설 안전관리 실태

- 산책로 주변 시설물 설치지역 등 연약지반 및 수해 취약지역

- 공사장 안전 취약부분(절토, 터파기 지역 등) 점검

- 놀이시설 기초부분 균열·파손 여부, 구조물 연결부위 탈락여부 점검

[전기·통신·기계시설]

- 공원등 및 분전함 선로 절연 상태 확인, 누전 차단기 정상 작동 여부 등

- 전기설비 정기점검(한국전기안전공사) 이행 여부

- 부점등, 깜빡임 등 공원등 기능이상 야간 순찰 점검

- 공원등주에 가설된 가공선(한전 인입선, 통신선 등) 및 현수막 정비 여부

- 정보통신장비 및 회선 작동상태 이상여부

- CCTV 시스템 작동상태 이상 여부

- 소화기, 소화전, 소화펌프 등 소화기계 설비 상태 전반

- 급배수 배관, 배수 펌프, 간이 정화조 등 각종 설비의 이상 여부

[녹 지 대]

- 녹지대 주변 토사유실 등 사고발생 우려시설 점검

- 산책로 주변 고사목 등 위험수목 점검

○ 점검 결과 조치

- 위험 요인 발견 시 즉시 제거, 접근 금지 안내시설 등 설치

- 자체 정비 가능한 경미한 사항은 자체 기동 보수반 활용 조치

- 기타 위험 및 보수 공사 대상 시설물은 응급조치 및 예산 확보 후 정비

※ 위험 시설물별 관리자 지정 운영, 순찰 강화 및 점검사항 기록 유지 철저

□ 여름철 폭염 대비 노동자 안전 대책

○ 감염병 예방 대책 시행

- 작업 중 노동자 간 2m 거리두기 등 접촉 시간 최소화

- 휴게시간 조정으로 밀접접촉 최소화, 수시 발열 유무 체크

- 개인별 방역수칙 준수 (흐르는 물에 손씻기, 마스크 착용 등)

○ 옥외 노동자 안전사고 예방 및 관리감독 철저

- 각 사업장 및 공사 현장에 폭염대비 행동요령 안내 및 전파

- 자체 안전보건교육(현장 응급처치요령 포함) 실시, 근무일지 작성 등

- 공사현장 내·외 별도의 휴식 공간 마련

* 휴게실에 식염수, 식수대, 얼음팩, 선풍기(에어컨) 등 비치

○ 폭염안전수칙(물, 그늘, 휴식) 가이드 준수

- 작업 중 시원한 물 섭취, 작업 장소에서 가까운 곳에 그늘진 장소 제공

- 현장상황 고려하여 취약시간대 탄력근무제 시행 및 휴식시간 부여

* 실내 안전보건교육, 경미한 작업 수행, 작업 중지하고 쉬는 것 모두 포함

* 폭염특보 발령 시, 총 작업시간의 매시간당 10~15분씩 규칙적으로 휴식

Ⅲ		풍수해 대책반 편성·운영

□ 상황실 운영 및 근무조 편성

○ 운영기간: 2021. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월간)

○ 근무조 편성: 4개조 8명

구분		1조	2조	3조	4조
근무자	조장	운영팀장 김병수	시설팀장 한광수	녹지6급 김영미	행정7급 송응순
	조원	녹지7급 김현섭	행정7급 민진우	방호7급 양봉렬	기계운영7급 이기억

○ 근무내용

- 공원 내 피해시설 시민접근 통제, 응급 복구 및 피해조사

- 기상특보 및 발령 단계별 상황유지, 비상연락체계 유지

- 단계별 상황근무 기준에 따라 비상근무, 피해발생 현황 보고 및 전파 철저

□ 단계별 상황근무 기준

구분	평시 (관심)	보 강 (주의)	1단계 (주의)	2단계 (경계)	3단계 (심각)
판단 기준	· 30㎜/일 미만 강우 예보 시	· 30㎜/일 이상 강우 예보 시	· 호우주의보 발령시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 · 한강대교 수위 4.5m 도달시 · 태풍주의보 - 순간풍속 20m/s	· 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜ 이상 예보 - 12시간 180㎜ 이상 예보 · 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m · 태풍경보 - 순간풍속 26m/s - 총 강우량 200㎜ 이상	· 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 · 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 · 이재민 다수 발생
근무 인원	· 정상 근무	· 정상 근무	· 정상 근무	· 비상 근무 - 조별 2명 이상 근무 - 상황실 근무 편성자	· 비상 근무 - 비상근무조 1개조 근무 (필요시 전직원 1/2이상 교대근무) - 상황실 근무(편성자)

※ 근무시간: 09시부터 익일 09시까지

□ 피해발생 및 응급복구 대책

○ 신속한 현장 대응 체계 구축

- 관리청별 상황대응체계 구축 및 인력 배치, 긴급 복구반 운영 및 즉시복구

‣ 긴급복구반 운영: 시설팀장 한광수 등 16명(공무원 4, 실무관 6, 기간제근로자 6)

- 공원 주요 출입부 우선적으로 시민접근 통제 (2차사고 예방)

○ 태풍 피해 우려 수목에 대한 사전 예방 조치

- 뿌리부분 부패된 수목 제거, 뿌리 활착 중인 수목 가지치기 또는 지주목 설치

- 기울어져 쓰러질 우려가 있는 수목은 바로세우기 또는 제거

○ 안전사고 우려 구조물 제거 및 배수로 정비 ※ 중점 사항

- 공원 내 현수막, 입간판, 늘어진 전선 등 시설물 사전 정비

- 배수로, 침사지 등 낙엽 적치물 정비 등

Ⅳ		행정사항

○ 사전 점검에 따른 위험시설물 정비는 타사업에 우선하여 조치

○ 풍수해 피해 발생 시 피해현황 보고 및 사전점검 결과 보고

○ 풍수해 비상근무자 대체휴무 시행

- 대 상: 주말 및 공휴일, 평일 09시부터 다음날 09시까지 근무한 직원

붙임  1. 공원시설물 점검표 및 정비결과 보고 1부.

2. 풍수해 공원 피해현황 보고 1부.

[붙임 1]

풍수해 대비 공원시설물 점검 및 정비 결과

(기 관 명)

□ 총 괄

공 원 명	대 상	지적 건수	지적사항 조치내역			비 고
			조치완료	조 치 중	검 토 중
계

□ 정비 추진계획

공 원 명	정비대상 (지적사항)	추 진 사 항			비 고
		정비실적	진도(%)	완료예정일

※ 총괄표상의 “조치중” 및 “검토중” 인 정비대상 시설에 대한 추진계획임

풍수해 대비 공원시설물 관리실태 점검표

공 원 명
소 재 지	구 동 번지
점검일시	2021. . .
점 검 자	직 : 성 명 : (인) 직 : 성 명 : (인)
점 검 사 항		점 검 결 과
풍수해 대비 공원시설물 자체 세부 추진계획 수립 여부(안전관리, 시민보건 및 위생관리, 행락질서 확립 등)
우기 시 붕괴우려 절개지ㆍ축대 등 위험시설 안전관리 실태
산림 내 계곡 주변 토사유실 여부 및 절단목, 넘어진 수목 등 방치 여부
공사장 안전관련 취약부분(절토, 성토 등)에 대한 위해 여부 및 안전관리 대책 수립 여부
분전함, 공원등 등 전기시설물의 안전관리 상태
화장실, 음수대 등 편익시설물 유지관리 실태
그네, 미끄럼틀 등 유희시설 훼손 여부
약수터, 수영장, 분수대 유지관리 실태
의자, 휴게소(정자) 등 휴양시설 유지관리 실태
매점 등 판매시설 관리실태 및 기타 시민불편 사항 등

[붙임 2]

여름철(풍수해) 공원 피해현황 보고

※ 안전사고 발생 시에만 보고

□ 피해상황 개요

○ 일     시 : 2021. 00. 00.(요일) 00:00

○ 위     치 :

○ 원인(경위):

○ 피해상황

−

−

□ 세부 피해 및 조치내용

구 분	피해시설물	피해 내용	조치내용
수 목	000주	· 잣나무 등 수목 전도 000주 · 가지 절단 00주
시설물	공원등	·
기 타

□ 향후 계획

○ 정비 일정 및 소요 예산 등

−