문서번호	시설관리과-6534
결재일자	2021. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	시설안전팀장		급수운영과장		시설관리과장		강남수도사업소장
홍정식	김재영		최춘근		김근태		04/16 박창석
협 조
	생산관리과장					신근호
	급수운영과장					한희선
	급수관리팀장					전동근
	기전팀장					나동안

(서초배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역)

착수보고회 개최 결과 보고

2021. 4.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

(서초배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역)

착수보고회 개최 결과 보고

우리 사업소에서 추진중인 『서초배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역』 관련, 착수보고회 개최 결과 보고 임

Ⅰ		용역 현황

□ 용 역 명: 서초배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

□ 용역기간: 2021. 2. 25. ~ 12. 31.

□ 계약금액: 77,826,000원

□ 계약업체: ㈜한국시설안전연구원 대표 안평기

□ 대상시설물

시설물명	주 소	시설용량	준공연도	비 고
서초배수지	서초동 393-1	60,000㎥	1987	정밀안전진단 대상
반포배수지	반포동 산180-1	80,000㎥	2003	정밀안전점검 대상
반포올림터	반포동 산180-1	1,730㎥/일	2003

Ⅱ		회의 개요

□ 일  시(※ 사업소 내부 사정으로 회의 일시 변경)

○ 당초: 2021. 4. 13.(화) 10:30  ○ 변경: 2021. 4. 15.(목) 10:00

□ 장  소: 사업소 2층 회의실

□ 참석자

○ 자문위원(언택트로 참여)

- 본부 자문위원 변경(근거: 상수도시설물 정밀안전진단(점검) 관련 개선사항 통보, 시설과-2416, 2021.3.7.)

ㆍ 당초: 상수도사업본부 누수방지과장 김형준

ㆍ 변경: 상수도사업본부 생산관리과장 신근호

- 강동수도사업소 급수운영과장 한희선

- 대한민국상이군경회 전무 전이배 ( ※ 전차 용역 사업책임기술자)

○ 사업소

- 소장 박창석, 급수운영과(과장 최춘근, 급수관리팀장 전동근),

- 시설관리과(과장 김근태, 시설안전팀장 김재영, 기전팀장 나동안)

○ 용역사: 사업책임기술자, 참여기술자 등

□ 주요 보고내용

○ 과업수행 개요, 방법, 안전관리 계획 등

Ⅲ		자문(질의·응답) 의견

자문위원	자문 의견	비고
상수도사업본부 생산관리과장 신근호	신축이음 시공부에 대해서 외부에서 빗물 및 지하수 등이 유입될 수 있는 환경조사 및 분석하여 공법 제시(준공 설계도서를 참고하여 신축이음부에 대한 진단 필요) 콘트리트 균열, 백태, 누수, 철근부식에 따른 녹물발생 등 정밀점검으로 원인 및 보수공법 제시 준공시 배수지 구조물 도면을 참고하여 세부조사 내용에 대한 균열, 백태, 누수, 콘크리트 중성화, 철근부식 등 외관조사 관망도를 작성하여 유지관리 할 수 있도록 조치 현재 공간정보과에서 고도화사업으로 추진중인 3D 도면 작성을 참고하여 향후 3D 고도화사업시 입력할 수 있도록 상세한 조사 필요 배수지 창호 및 방충망에 대해 설치기준에 맞는지 꼼꼼한 점검 필요 외관조사망 작성시 기시행한 정밀안전진단, 정밀점검 사항을 도면에 표기하여 연차별 보수보강 여부를 확인할 수 있도록 작성 필요 각종 밸브 및 배전반에 대한 운영상태 점검 필요 내진성능평가 실시를 하면서 해석법에 대해서 올림터는 등가정적해석법으로 하고 배수지는 응답변위법으로 한다고 하였는데 해석법이 정해져 있는 것인지 아니면 여러 가지 해석법중 제시하는 해석법이 적합하여 하는 것인지 확인 필요
강동수도사업소 급수운영과장 한희선	- 전차에 진행된 정밀안전점검 및 진단의 내용을 분석하여 전차에서 발견된 문제점들이 어떻게 진행되는지 비교 검토하여 대책 제시 배수지 특성상 콘크리트에 대한 시험이 제한될 수 있으나 배수지 고수위 또는 기계실 등 수돗물과 직접 접촉이 없는 부분을 선택하여 필요한 시험을 할 필요가 있음 코아 채취 등을 통한 콘크리트 시험은 신뢰성 있는 값을 얻을 수 있지만 장기적으로는 배수지 구조에 부정적인 문제발생의 원인이 될 수 있으므로 코아 위치 선정시 신중을 기할 필요가 있음

자문위원	자문 의견	비고
강동수도사업소 급수운영과장 한희선	내구성 조사 관련 시험, 측정항목 기준이 시설별로 3~5개소 정도 또는 책임기술자의 판단으로 한다고 되어 있는데 시설의 규모를 감안하여 수량을 확정할 필요가 있음 내구성 조사 시험위치 선정은 전차의 측정값과 비교를 위해서는 일부 지점은 전차용역시 측정한 인근 지점을 선택할 필요가 있으며 일부 지점은 전차 지점과 멀리 떨어진 위치에서 측정하여 시설물의 위치에 따른 편차는 없는지 비교할 필요가 있다고 판단 함
대한민국상이군경회 시설사업소 전무 전이배	배수지 내부 방수층에 대한 용탈시험을 실시하여 전차 점검 및 진단 결과와 비교 검토 필요 시설물별 재료시험 위치는 전차년도 시험위치에서 실시하여 비교 분석하고 다음 차년도 정밀안전점검 및 정밀안전진단시 확인할 수 있도록 구체적인 시험위치를 외관조사망도에 표기할 것 서초배수지 내부조사시 신축이음 누수 발생 유무에 대한 중점검검 필요 상수도시설물 내부방식공법 선정시에는 “서울특별시 상수도 시설물 내부방식 공법 선정 세부평가 및 기술심의 운영기준(서울특별시 상수도사업본부 2020.02.)을 적용하도록 제안할 것
강남수도사업소 급수운영과장 최춘근	배수지 내부는 에폭시 도장이 되어 있으므로 점검시 장비나 인력에 의해 도장이 손상되지 않도록 주의하기 바람 정밀점검 용역 보고서 작성 시 보수·보강 물량에 대한 근거 및 금액을 구체적으로 제시 바람 내구성 조사를 위한 재료시험 시 철근 등 배수지 구조물 기능에 장애가 없도록 유의할 것 배수지 내부는 밀폐된 공간으로 안전관리계획에 의거 충분한 환기 및 적정 보호구, 안전장비 사용 등 안전조치 후 내부조사 실시 배수지는 서울시민을 위한 음용수 시설임을 감안 kc인증 자재 등을 고려한 보수·보강공법 제시 바람 과업 추진일정(보고서 p6)에 최종보고회 일정 추가 및 준공보고서 작성 기한은 11월말~12월초까지 조정 필요
강남수도사업소 급수관리팀장 전동근	서초배수지 상부는 서울시인재개발원 운동장으로 사용중이며 또한 차량 등 장비의 진입이 가능하여 지속적으로 활하중이 누적되어 구조물에 영향을 미칠수 있는 바 콘크리트 열화현상이 없는지 정밀한 진단이 필요
강남수도사업소 기전팀장 나동안	올림터 전기분야 정밀안전진단은 어떻게 실시하는지

Ⅳ		행정 사항

□ 상기 자문의견을 검토하여 중간보고회 시 보고토록 용역사에 통보

□ 언택트 자문위원(외부 1명) 참석수당 지급

○ 산출근거: 1명 × 50천원/회 = 50천원

(서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급에 관한 조례 시행규칙 제2조)

○ 예산과목: 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 일반운영비(사무관리비)

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2021. 07. 중간 보고회 개최

□ 2021. 10. 기술심의 요청

□ 2021. 11. 최종 보고회 개최

□ 2021. 12. 용역 준공

붙임 1. 자문(질의응답) 의견서 각 1부.

2. 착수보고회 사진 1부.  끝.