	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	주상복합시설 등 긴급 소방특별조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 市 예방과-8253(2021.4.13.)호「남양주 주상복합 화재관련 긴급 안전대책 알림」

나. 市 예방과-8412(2021.4.14.)호「(긴급) 주상복합시설 등 소방특별조사 추진 계획 알림」

2. 경기도 남양주시 주상복합아파트 화재 발생과 관련하여, 대형화재예방을 위한 선제적 대응을 위하여 다음과 같이 소방특별조사를 실시하고자 합니다.

가. 추진기간 : 2021. 4. 19.(월) ~ 5. 26.(수)

나. 총 대 상 : 주상복합(33단지 64개동), 공동주택(158단지 775개동)

다. 조사대상 : 주상복합(27단지 54개동). 공동주택(10단지 82개동)

※ 고층건축물 소방특별조사[예방과-20179(2020.11.17.)호 / 예방과-1186(2021.1.19.)호] 에

의거 기실시한 대상은 (6단지 10개동) 갈음처리

다. 방    법 : 주상복합아파트(전수조사) / 공동주택(필로티구조 공동주택 10단지 표본조사)

※ 화재발생에 따른 긴급 소방특별조사로 서면통지 생략

* 필로티(Piloti) 구조 건물을 지상에서 분리시킴으로써 만들어지는 공간, 또는 그 기둥 부분 일반적으로 1층에는 기둥 내력벽등 하중을 지지하는 구조체만을 세워 개방시킨 구조

라. 조 사 자 : 소방특별조사요원 4개조 8명

마. 점검내용

- 소방시설, 피난·방화시설 관리 및 안전관리자의 업무 수행 여부

- 비상구 및 피난통로 등 피난·방화시설 적정 관리 여부

- 주상복합시설 음식점 내 덕트·후드 등 *화재예방기준 준수 여부 확인

*화재예방기준 : 소방기본법 시행령 [별표1]「음식조리를 위하여 설치하는 설비」기준

市 예방과-8611(2021.4.16.)호 및 市 예방과-8561(2021.4.16.)호에 따른 고층건축물 인명피해방지

관련시설 및 쓰레기 등 적치장소 확인 철저

- 고층건축물은 소방특별조사 시 피난안전구역 등 인명피해방지 관련 시설 안전관리실태 확인

- 쓰레기 처리시설 주변 소방시설(자탐, SP등) 작동상태 확인

- 분리수거장 주변에서 화기취급 및 흡연 등 금지 당부

- 건축물 내 쓰레기 분리수거장 및 적치장소 등 설치 시 주변에 소화기 추가 배치 지도

- 화재 시 확산방지를 위한 피난·방화시설 유지관리 철저 지도

3. 행정사항

가. 소방특별조사 시 코로나19 감염 대비 예방수칙 준수 철저(3종 보호물품 착용 철저)

나. 소방특별조사 실시 결과는 붙임 4 서식에 의거하여 2021. 5. 28.(금)한 제출하여 주시기

바랍니다.(※ 결과 제출시 동별로 입력하여 제출)

붙임  1. 공동주택(주상복합 등) 현황 1부.

2. 공동주택(주상복합 등) 소방특별조사 대상 1부.

3. 소방특별조사 세부조사표 1부.

4. 소방특별조사 실시 결과(한글 및 엑셀) 1부.  끝.

담당자	김형선		검사지도팀장	이경재		예방과장	04/19 조상현
협조자
시행	예방과-7379	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-717-1190	/		/	부분공개(6)