문서번호	누수방지과-4348
결재일자	2021. 4. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설관리부장
김영일		김형준		04/21 강호광
협 조

2021년 3월 공급량 분석 보고

2021. 4.

상수도사업본부

시설관리부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 3월 공급량 분석 보고

2021년 3월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

1		공급량 현황

□ 공급량(3월): 93,285천㎥ ⇒ 전년 대비 207천㎥ (0.22%) 증가

(단위 : 천 ㎥)

구 분		2019년	2020년	2021년	전년대비 증/감량	증/감율
3월	당월 공급량	95,174	93,078	93,285	207	0.22%
	일평균 공급량	3,070	3,003	3,009	6	0.22%
1~3월	누계 공급량	275,237	274,207	273,162	-1,045	-0.38%
	일평균 공급량	3,058	3,013	3,035	22	0.99%

❍ ’21년 3월 공급량은 93,285천㎥으로 전년 동월대비 207천㎥ 증가(0.22%↑), 1일 평균공급량은 3,009천㎥으로 6천㎥ 증가함

- 3월 공급량 증가 원인 : 전년도 코로나 발생관련 감소한 것을 감안하면 올해 3월은  평균기온(1.3℃) 상승 및 백신 공급등 코로나 해소 기대감으로 공급량 소폭 증가한 것으로 추정

※ 추정근거 : 4월(짝수)납기 조정량이  2월납기 대비 가정용 151만㎥ 감소, 일반용 85만㎥ 증가, 공공용 31만㎥증가, 욕탕용 10만㎥ 증가

❍ 월별 공급량 현황(최근3년)

❍ 일평균 공급량 현황(최근3년)

2		공급량 분석

□ 총 괄

○ ‘21년 3월 공급량은 93,285천㎥으로 전년 동월대비 207천㎥ 증가(0.22%)하였으며, 일평균 공급량은 3,009천㎥으로 7천㎥ 증가

○ 전년대비 인구는 135천명 감소, 세대수는 70천세대 증가, 수전수는 20천전 증가, 누수 발생건수는 28건 감소(824건→796건), 누수량(GIS)은 32천㎥ 감소(70천㎥→38천㎥)함.

○ 일평균 기온은 9.0℃로 전년대비 1.3℃ 높고, 평균 최고기온이 14.8℃로 전년대비 1.5℃ 높고, 평균 최저기온이 4.3℃로 전년대비  1.7℃ 높음

○ 전년대비 강우량은 94.6mm 증가(16.3mm → 110.9mm)

□ 분야별 변화 분석

❍ 사업소별 3월 공급량 현황                          (단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2021년 3월	93,285	10,951	9,798	12,347	9,260	12,457	13,871	10,968	9,845	3,789
2020년 3월	93,078	10,947	9,990	12,006	9,373	12,477	14,067	10,616	9,915	3,687
증 감 량	207	4	-192	341	-113	-20	-197	352	-70	102
증 감 율(%)	0.22	0.04	-1.92	2.84	-1.21	-0.16	-1.40	3.32	-0.71	2.77

-  가정용 감소량이 많은 사업소 위주로 공급량 감소

❍ 사업소별 수전수 현황

(단위: 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	20	1	3	3	2	5	6	-2	2
2021년 3월	2,211	218	291	309	294	352	322	193	232
2020년 3월	2,191	217	288	306	292	347	316	195	230

- 전체적으로 수전수 증가함(강남은 재건축 대비 폐전수전 증가로 감소)

❍ 다량급수처(월평균300㎥이상) 현황 : 15,337전

(단위: 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	15,337	2,289	1,326	1,697	1,061	1,831	2,493	3,222	1,418
공공용	2,935	485	304	398	287	381	473	334	273
일반용	11,669	1,695	946	1,201	702	1,352	1,912	2,784	1,077
욕탕용	733	109	76	98	72	98	108	104	68

- 강남, 중부, 남부, 강서 순으로 다량급수처 수전이 많음

❍ 사업소별 인구수 현황

(단위: 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-135	-14	-12	-25	-31	-20	-13	-19	-1
2021년 3월	9,598	936	1,153	1,366	1,144	1,431	1,486	956	1,126
2020년 3월	9,733	950	1,165	1,391	1,175	1,451	1,499	975	1,127

- 서울시 전체 인구는 전년 동월대비 135천명↓ 감소함

- 북부수도 감소(31천명↓), 동부수도 감소(25천명↓)순

❍ 연도별 1인 1일 급수량 현황

(단위: ℓ)

- 1인 1일 급수량이 308ℓ→313ℓ로 전년대비 5ℓ 증가

- 135천명 감소에 의한 공급량 감소량 ≒ 1,309천㎥

‣감소량: 135천명(↓) × 313ℓ × 31일 ≒ 1,309천㎥(↓)

❍ 사업소별 세대수 현황

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	70	3	7	6	-1	10	14	-1	10
2021년 2월	4,902	445	533	654	500	628	756	406	479
2020년 2월	4,832	442	526	648	501	618	742	407	469

- 8개 사업소 모두 세대수 증가하였으며, 남부의 세대수가 가장 많이 증가함

❍ 사업소별 수도사업용수 현황

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	168,475	184,765	1,042	35,432	2,173	-9,387	-54,872	948	-22,367
2021년 3월	289,431	190,469	2,105	36,798	4,106	5,687	13,423	1,254	4,848
2020년 3월	120,956	5,704	1,063	1,366	1,933	15,074	68,295	306	27,215

- 중부는 적수민원(후암동)관련 퇴수량 186,947㎥ 증가

❍ 사업소별 누수 건수

(단위: 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 3월	796	288	84	103	63	92	88	50	28
2020년 3월	824	163	116	129	63	114	131	27	51
증・감	-28	125	-32	-26	0	-22	-43	23	-23

- 누수건수 증가 사업소 : 중부, 강남

❍ 사업소별 누수량(GIS)

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 3월	37,711	7,379	2,439	8,810	2,921	7,653	3,192	4,615	702
2020년 3월	70,081	10,651	9,241	6,401	1,625	26,031	994	14,324	814
증・감	-32,370	-3,272	-6,802	2,409	1,296	-18,378	2,198	-9,709	-112

- 누수량 증가 사업소 : 동부, 북부, 남부

❍ 최근 3년간 기온 비교

- 전년대비 일평균 및 최고기온 상승, 최저기온 하강

❍ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2020년 3월				2021년 3월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	‘19년대비 증감	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	‘20년대비 증감
3. 1. ~ 7.	-0.3	9.1	2,987	-76	1.5	11.3	2,984	-3
3. 8. ~ 14.	1.1	12.0	2,983	-95	3.8	14.9	3,024	41
3. 15. ~ 21.	3.0	13.2	2,983	-91	5.5	15.5	3,008	25
3. 22. ~ 28.	5.3	17.1	3,040	-25	5.6	16.8	3,016	-24

* 최고기온이 높은 기간(3.8~3.21)동안 공급량 증가함.

3		향후 대책

□ 공급량 관리를 위한 사업소 추진 실적관리

○ 중블록 공급량 일일 결산제 확행 관리

○ 취약지역 누수탐지 및 신속한 누수복구

○ 유량감시시스템 상시운영 실태 관리.  끝.