문서번호	도로보수과-3107
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	성동도로사업소장
김종민	이수범	04/23 장상규

2021년 맨홀 관리계획

2021. 04.

성동도로사업소

(도로보수과)

2021년 맨홀 관리계획

도로상 맨홀정비 및 관리지침에 따라 관내 특별시도상 설치된 맨홀의 구조 안전성 및 차도 평탄성을 확보하여, 안전하고 쾌적한 도로 조성을 위한 2021년 맨홀 관리계획을 수립·시행하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제192호, 2021.02.19.)

○ 도로상 맨홀관리 종합 개선대책(도로관리과-10834, 2020.07.08.)

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침 일부개정안(도로관리과, 2020.07.)

□ 관리지침 주요내용

○ 적용범위 : 도로에 설치된 모든 맨홀

※ 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우는 제외

< 맨홀정비 및 관리지침 주요 개정내용 >

구 분		관리지침(~’20.07.)		관리지침(’20.07.~)
용어변경		· 건설업자(현장대리인) / 감독자		· 계약상대자 / 감독자(또는 감리원)
맨홀자재		< 신 설 >		· 도로관리청이 직접 자재구매 시 관리기관에 자재 계약업체 현황 요청가능
맨홀단차		· 받침틀 : 수평조절 < 신 설 >		· 받침틀 : 직선자로 측정, 3mm 이내 · 자재교체시 : 뚜껑면, 틀간 2mm 이내
측정도구		· 버니어캘리퍼스, 직선자		· 버니어캘리퍼스, 직선자, 레이저스캔
사후관리		· 사후관리를 위해 실명제 표지판 설치		< 삭 제 >

○ 맨홀점검의 종류와 시기

구 분	정기점검	긴급점검	초기점검 (신설 및 교체)	정밀점검
점 검 주 체	도로관리청	도로관리청 / 맨홀 관리기관	맨홀 관리기관	맨홀 관리기관
점 검 시 기	상·하반기 각 1회	필요시	최초 1회	2년 1회 이상
점 검 범 위	외부조사		외부, 내부조사	외부, 내부조사
점 검 방 법	자체점검		자체 / 외부점검	자체 / 외부점검
책임기술자	-		고급기술자	고급기술자

※ 정기점검은 맨홀 관리기관의 점검과 중복시 생략 가능

○ 유지관리 주체 및 책임

도로관리청	맨홀 관리기관
- 맨홀 뚜껑과 도로포장 면이 10mm 이상 차이나는 경우(뚜껑 및 받침 5mm 이상) ⇒ 비용은 맨홀관리기관이 부담 - 맨홀 주변 도로포장 유지관리	- 맨홀 뚜껑 및 본체 등 맨홀의 일상 유지관리 책임

□ 관내 맨홀현황 및 연도별 정비현황

○ 관내 맨홀현황

(단위 : 개소)

구 분	합 계	가 스	상수도	하수도	전 기	통 신	기 타
계	******	***	*****	*****	***	*****	***

○ 연도별 불량맨홀 정비실적(2015~2020)

(단위 : 개소)

구 분	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	2020
계	*****	***	***	***	***	***	***

Ⅱ		’21년 맨홀 점검계획

□ 추진방향

○ 정기(수시)적인 맨홀점검으로 불량맨홀 적기 정비

- 상·하반기 맨홀(정기)점검 : 2021.05. ~ 11.

- 맨홀 점검반 편성을 통한 상시 순찰점검

□ 점검계획

○ 총 점검대상 : ***********

- 맨홀단차 및 진동·소음, 주변포장 파손 등 정비가 필요한 불량맨홀 조사

- 각 맨홀관리기관별 자체점검 계획이 있는 맨홀 제외

구 분	정기점검 내용
맨홀 외부	육안 및 측정기구 활용점검 - 맨홀 뚜껑(균열, 단차, 덜컹거림 등) - 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차 등)

□ 점검방법

○ 맨홀 점검반 편성 운영

- 기 편성된 2021년 월별 도로순찰 계획(도로보수과-83, 2021.01.06.)에 따라 평시순찰 및 유사시 특별순찰로 실시

구 분	담당구 및 노선별 순찰	직영보수반 순찰
순 찰 구 간	관할도로 전 노선(55개 노선)	관할도로 전 노선(55개 노선)
순 찰 주 기	주 5회(요일별 순찰전담반 별첨)	매일(2개반 운영)
순 찰 방 법	요일별 순찰노선에 대해 담당자 순찰 - A급 노선 : 일 1회 - B급 노선 : 주 3회(월·수·금) - C급 노선 : 주 2회(화·목)	당일 작업계획 노선과 연계 순찰

□ 점검결과 조치

○ 도로순찰 중 적출한 “라” 등급 불량맨홀 및 긴급민원 최우선 정비

※ 가 : 이상 없음 / 나 : 기능 양호 / 다 : 기능저하로 관찰과 조치 / 라 : 조속한 조치

	< 2021년 불량맨홀 정비공사 개요 >
- 공 사 명 : 2021년 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가) - 계약금액 : ************ - 시 공 사 : ******************** - 공사기간 : 2021.04.21. ~ 12.31. - 공사내용 : 불량맨홀 정비 501개소

○ 기타 경미한 사항은 추적관찰 및 직영반에서 임시보수 시행

Ⅲ		행정사항

□ 유관기관 안내

○ 맨홀관리기관에 점검계획 수립 및 조기 점검토록 독려

- 맨홀뚜껑 불량, 표면마모 등은 맨홀관리기관에서 교체·정비하도록 통보

○ 점검 완료된 맨홀관리기관 점검결과를 포장도로관리시스템에 조기 등재하여 도로관리청과 중복 점검 제외 등 공유 관리

붙임 : 1. 2021년 도로순찰 계획 1부.

2. 도로상 맨홀정비 및 관리지침 일부개정(안) 1부.  끝.