문서번호	시설관리과-8059
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
지예솔	이연창	유명은	04/23 정진일
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		주은선
	주무관		홍은철

2021년 아리수 음수대 설치 및 관리계획

2021. 4.

강서수도사업소

(시설관리과)

2021년 아리수 음수대 설치 및 관리계획

시민에게 안전한 아리수를 쉽게 마실 수 있는 음용환경을 조성하고, 아리수 음용률 향상을 위해 2021년 아리수 음수대 설치 및 관리계획을 보고 드림

Ⅰ		현 황

▢ 설치 현황

○ 사업기간: 2006년 ~ 2021년

○ 총사업비: 5,756백만원

○ 추진실적: 총 377개 기관, 음수대 3,601대

(기준일 : ’21. 3월)

구분	계		학교		공공기관		공원
	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대
계	377	3,601	188	3,206	79	227	110	168
강서구	168	1,485	78	1306	31	100	59	79
양천구	118	1,263	59	1128	31	81	28	54
구로구	91	8,53	51	772	17	46	23	35

▢ 설치기준

○ 아리수 음수대 미설치 학교, 공공기관 등 신규 설치

○ 내용연수(7년) 경과된 노후 및 고장 음수대 교체

▢ 유지관리 및 요금감면

○ 학교 아리수 음수대 유지관리 용역시행(본부)

○ 방학 및 분기별 수질검사 실시(행정지원과)

○ 분기별 관리실태 점검 실시(급수운영과, 시설관리과)

○ 점검 자료를 통하여 수도요금 감면여부 결정(요금과)

Ⅱ		2020년 추진실적

▢ 2020년 아리수 음수대 설치 추진실적

○ 사업내용: 신규․추가 설치, 내용연수 경과(7년)된 노후․고장 음수대 교체

○ 설    치: 44개소 기관, 음수대 243대, 배관연장 D=15~20㎜, L=981m

구분	계		학교 (유치원포함)		공공기관
	개소	음 수 대	개소	음 수 대	개소	음 수 대
계	44	243	41	240	3	3
강서구	17	92	15	90	2	2
양천구	17	71	16	70	1	1
구로구	10	80	10	80	-	-

Ⅲ		2021년 설치계획

▢ 사업대상

○ 사업내용: 음수대 신규․추가설치, 내용연수(7년) 경과된 노후·고장 음수대 교체

○ 사업대상: 30개소 학교·공공기관, 음수대 87대, 배관연장 L=129m

- 신설 및 추가: 7개소, 10대

- 교체 및 내용연수: 23개소, 77대

○ 총사업비: 1,100천원(배관공사비)

구분	계		학교 (유치원포함)		공공기관
	개소	음 수 대	개소	음 수 대	개소	음 수 대
계	30	87	21	72	9	15
강서구	10	23	4	13	6	10
양천구	11	34	9	30	2	4
구로구	9	30	8	29	1	1

【학교 및 공공기관 음수대 유형】
복도용 A	복도용 B	사무실용 A	사무실용 B	대용량

▢ 추진일정

○ 사업기간: 2021.4. ~ 11.

○ 설치대상: 30개소, 87대

▸ 신설(추가) 음수대 설치(배관공사 필요) - 여름방학 기간에 배관공사 시행 예정

․ 음수대 조달구매(’21. 5. ~ 11.): 7개교 10대

․ 배관공사(‘21. 5 ~ 8.): 상수도관 D=15~20㎜, L=129m

▸ 내용연수, 교체 음수대 우선 설치(배관공사 불필요)

․ 음수대 조달구매(’21. 3. ~ 7.): 23개소 77대

※ 음수대 조달구매(본부), 음수대 배관공사 및 전기공사(사업소)

Ⅳ		2021년 관리계획

▢ 음수대 설치 후 해당 기관으로 관리전환(유지관리 포함)

▢ 본부 아리수 음수대 유지관리 용역 시행 추진

○ 용역대상: 서울등마초등학교 외 94개소, 1,645대

○ 계약기간: ’21. 3. 22. ~ ’23. 03. 31.(1차: ~ ’21. 12. 31.)

○ 과업내용

- 중대한 고장(냉각기, 콤프레샤) 수리 및 보수

- 정기적인 유지관리(기계적 점검 및 내·외부 청결 일체)

- 학교 내 설치되어 있는 음수대 이동 설치 등

▢ 아리수 음수대 유지관리(추진근거: 본부 급수설비과-2903(2014.5.9.)호)

○ 부서별 업무처리절차

수질검사 (행정지원과)		음수대 관리 (급수운영과,시설관리과)		수도요금 감면 (요금과)
- 수질검사 - 관리실태 점검(1단계) ∙ 고장,철거 등 관리상태 점검 점검결과 관리부서 통보	⇨	- 1단계 점검 결과 확인 - 계절별 중점 점검 추진 ∙ 방학 후, 여름철, 동절기 대비 점검결과 요금과 통보	⇨	수도요금 감면여부 결정 ∙ 점검결과 현장확인 수도요금 감면현황 관리부서 통보

▢ 수질검사

○ 수질검사시 관리 실태점검(1단계)병행: 연 4회(분기 1회)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
검사 시기	겨울방학 이후 3월	5월	여름방학 이후 9월	11월

○ 점검결과 지적사항은 관련기관 및 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 통보

▢ 관리실태 점검

○ 분기별 점검: 수질검사를 통한 1단계 점검결과를 통하여 2단계 집중점검 실시

○ 관리실태 점검시기(분기별) 및 중점점검사항

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
점검 시기 (학교)	4월 (겨울방학이후)	6월 (여름철대비)	10월 (여름방학이후)	12월 (겨울철대비)
중점 점검사항	동파여부, 음수대 작동상태 등	적정온도 유지여부	음수대 작동 상태 등	퇴수 등 집중 홍보

※ 공원 등 야외 아리수 음수대 ‘19년 부터 공원관리부서에서 설치 및 유지관리 시행

▢ 수도요금 감면

○ 수도요금 감면대상 선정기준(체크리스트)에 의거 결정

연번	항목	해당여부		비고
		Yes	No
1	정수기 설치			해당 학교에 정수기 사용 및 생수음용 여부
2	음수대 관리자 지정			관리자를 지정하여 관리하는지 여부
3	음수대 청결상태			1회 시정조치, 연속2회 지적시 제외
4	음수대 고장 방치			3개월 이상 방치
5	음수대 철거			수도사업소와 사전협의 없이 철거하였는지 여부 (단, 허용기간 6개월 이내)
6	정기적인 유지관리			정기적인 유지관리 업무를 시장(본부장)에게 위임 여부

※ 6개 항목 중 하나 이상 지적될 경우 수도요금 감면대상 제외

○ 수도요금 감면현황 관리부서 통보

Ⅴ		행정사항

▢ 아리수 음수대 설치

○ 음수대 신청 학교 등 현장조사: ’21. 2. ~ 3월

○ 아리수 음수대 옥내배관 공사발주 및 공사: ‘21. 4. ~ 8월

○ 아리수 음수대 설치: ‘21. 6. ~ 11월

▢ 음수대 단계별 실태점검 철저

○ 수질검사 시 고장, 철거, 청소상태 등 관리상태 점검 실시: 1단계

○ 1단계 점검결과를 통하여 집중 점검 실시: 2단계

▢ 음수대 수도요금 감면

○ 수도요금 감면대상 선정기준(체크리스트)에 의거 결정

붙 임   1. ’21년 아리수 음수대 수요조사 및 배관공사 내역 1부.

2. ’21년 아리수 음수대 유지관리 명단 1부.  끝.