문서번호	도로보수과-1982
결재일자	2021. 4. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정남현		代박세준	04/27 代박종윤
협조
	주무관		박세준

2021년 노후포장도로 정비(강서 1, 2구역) 노면표시공사 시험시공 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

강서도로사업소

[도로보수과]

2021년 노후포장도로 정비(강서 1, 2구역) 노면표시공사 시험시공 계획보고

‘21년 노후포장도로(강서 1,2구역) 노면표시 도색업체의 공사수행 능력 및 품질평가 등 사업효과를 극대화하기 위해 시험시공 계획을 보고드림.

□ 사업개요

사 업 명	사업기간	시공업체	도 급 액	비고
************** ************	*********** *********	****	*********
************** ************	*********** *********	***	*********

□ 장비점검 및 시험시공 개요

○ 일    시 :**********************

○ 장비점검 및 시험시공 위치

- **************************************

○ 사용재료

- 상온경화형 노면표지용 도료(KSM6080 5종) 백·황색(P7)

- 융착식 노면표지용 도료(KSM6080 4종) 백·황색(P4)

○ 참여인원

- ********************

- ***************

- *******************************

- ********************************

□ 시험시공 내용

○ 장비 및 사용자재, 시공과정 점검

- 시공장비 : 용해차량(4종), 차선도색차량(4종,5종/수동식 라인마커 포함), 집진장착기, 기타 안전용품 등

- 시공점검 : 시공검사, 외관검사, 안전관리 등

○ 재귀반사 휘도 측정

- 공사설명서에 의거 시험시공시 재귀반사성능 측정

- 시공 후 7일경과 후 7일 이내 측정(서울시 품질기준)

□ 향후 계획

○ 노면표시 시공 장비 및 재귀반사 휘도측정결과 보고후 계약내용 및 공사설명서(시방기준)에 따라 공사 작업지시하고자 함.

붙 임 : 시험시공 계획서 각 1부. 끝.