문서번호	조경과-5207
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	김병완	04/23 하재호

가로수 생육환경 개선(용산구) 설계심의 결과보고

2021. 4.

푸른도시국

조  경  과

가로수 생육환경 개선(용산구) 설계심의 결과보고

가로수 생육환경 개선사업(용산구)에 대해 설계심의[자체]를 시행하고,

그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 2021년 가로수 생육환경 개선사업(용산구)

❍ 위    치 : 용산구 서빙고로

❍ 사업기간 : 2021. 4. ~ 11.

❍ 사업금액 : 금95백만원

❍ 사업내용 : 띠녹지 조성 및 보식, 가로수 보호판 및 집수경계블럭 설치 등

- 띠녹지 정비 : 남천 등 7종 4,510주 식재

- 시설물 정비 : 집수경계블럭 83m 설치, 보호판/보호틀 13조 설치

세부 사업내용

❍ 띠녹지 정비대상 현황사진

❍ 가로수 보호판 정비대상 현황사진

가로수 보호판 정비대상	가로수 보호판(집수경계블럭)

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 띠녹지 보식시 식재전 토양 치환하여 영양 공급 시행

❍ 띠녹지 보식구간은 생육 불량사유(이용자 훼손, 토양 및 배수상태 등) 등을 분석하여 조치후 식재하여 재발방지

(교통 안전지대 옆 녹지대는 통행을 위한 포장공간 확보)

❍ 수목 보식시 기존수종을 우선적으로 계획하되, 가급적인 회양목이나 영산홍 같은 키작은 관목되신 필요에 따라 식재 패턴 등 디자인을 통해 키 큰 관목수종을 조화롭게 배치

❍ 계절감을 느낄 수 있도록 보도 전면부에 백합, 아주라, 무늬비비추 등 초화류를 일정 간격별로 소규모 식재(초종에 따라 3~10본)

❍ 띠녹지 집수블럭은 가로수 보호판용으로 설치시 뿌리부 훼손이 있을 수 있으며, 보도폭이 넓지 않으므로 재검토

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.