코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재 대비·대응체계 확립 및 자동화재속보설비 일제점검 자체계획

1. 재난관리과-2701(2021.5.6.)호「화재 대비·대응체계 확립 및 자동화재속보설비 일제점검      계획 시달」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 녹번119안전센터 화재 대비·대응체계 확립 및 자동화재속보설비 일제점검 자체계획을 다음과 같이 실시합니다

가. 자동화재속보설비 일제점검 및 정보 현행화

1) 추진기간 : 5. 18.(화) ~ 5. 26.(수)

2) 점검대상 : 27개소

3) 추진내용 : 자동화재속보설비 음성신고 정보 현행화(개선) 및 작동상태 확인

4) 추진방법 : 비대면 점검

가) 1단계 : 자동화재속보설비 음성신고 정보 입력 및 자체검검 실시 안내

○ 음성신고 정보 표준(안)을 적용하여 입력 사항 안내

- (현행) 주소, 대상명 → (개선) 주소, 대상명, 관계자 성명, 전화번호(상시 통화가능)

< 음성신고 정보 표준(안) >

□ (현재) 세종시 한누리대로 219, 서울프라자 화재발생(3회 이상 반복)

□ (개선) 세종시 한누리대로 219, 서울프라자 화재발생, 관계자 홍길동 전화번호는

00-0000-0000(상시 통화 가능한 전화번호) 입니다.(3회 이상 반복)

나) 2단계 : 관계자 음성신고 정보 입력 및 자체 작동점검 실시(119 전화 통보 후 실시)

다) 3단계 : 관계자 작성「점검부」(붙임 3) 제출 요구

나. 화재 출동대 편성  ☞ 소방본부 현장대응단 추진사항

○ 동시화재 발생, 속보설비 신고접수 등에 따른 ‘화재출동대 편성 기준’ 보완 및 정비    다. 화재출동대 편성 및 상황관리 철저

① 화재초기 소방력 집중 투입될수 있도록 시․도 ‘화재출동대 출동기준’ 보완

② 자동화재속보설비 신고 접수 시 소방대 출동은 화재규모에 따른 ‘화재출동대 편성 기준’에 따라 출동 조치

③ 동시 화재 발생시 에도 ‘화재출동대 편성 기준’에 따라 동일한 규모의 소방력이 출동할 수 있도록 미비점을 보완

④ 상황실 근무자는 화재 발생지 상호와 주소 일치여부를 계속 추적 관리하여 추가정보 제공, 화재현장 상황(정보)을 출동대에 수시로 제공

⑤ 새로운 정보를 전달하는 경우 차량별 AVL 단말기(테블릿)로 자동 전송 외에 무선  통신으로 출동대에 추가 정보 제공 의무화(매뉴얼 반영)

라. 상황관리 매뉴얼 정비  ☞ 서울종합방재센터 추진사항

○ 대상별 관계인 유선연락 시 점검사항 등 안내

○ 음성신고 내용(대상명, 주소, 관계자 성명·연락처) 및 대상물 주소 확인

○ 화재발생지 상호·주소 일치여부 확인, 추가정보 제공 등 매뉴얼 보완·정비 (즉시)

○ 자동화재속보설비 안내번호로 전화 연결이 안될 경우, 소방안전지도에 표출되는 관계인(안전관리자 등) 연락처로 전화하여 화재발생 사실 여부 등 확인

3. 행정사항

○ 관계자 작성「점검부」취합 및 원본 자체 보관 / 사본 대응총괄팀 제출

○ 각 부서장은 향후 출동대 편성, 상황관리에 차질이 없도록 수시 점검하여 유사사례가 발생하지 않도록 지속적인 추적관리 철저

○ 자동화재속보설비 일제점검(현행화) 추진 결과는 2021. 5. 26. 19:00한 제출

붙임  1. 자동화재속보설비 점검 현황(27개소) 1부.

2. 119상황실 화재신고 접수 흐름도 1부.

3. 자동화재속보설비 설치수량 및 입력정보 표준안 1부.

4. 자동화재속보설비 정보관리 설명 자료 1부.

5. 자동화재속보설비의 설치기준 1부.

6. 자동화재속보설비 점검결과(서식) 1부.

7. 자동화재속보설비 점검부 서식(관계인 작성) 1부.  끝.

담당자	장상돈		1팀장	손종오		119안전센터장	05/10 권영수
협조자
시행	녹번119안전센터-1979	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-382-0667	/		/	부분공개(6)