문서번호	정수시설과-3072
결재일자	2021. 5. 11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	05/11 정재현
협 조
	주무관			김상일
	주무관			이형문

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고 [2021. 5. 3. ~ 7.]

2021. 05.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

전기설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2021. 5. 3. ~ 7.(4일간)

점 검 자 : 정춘영, 김상일, 이형문, 서용택

점검방법 : 점검표에 의한 점검

점검대상

점 검 일	점 검 장 소	점 검 대 상
5. 3.(월)	송수펌프실 MAIN 전기실	특고압 수변전설비 및 PAD 설비
5. 4.(화)	중계펌프장 지구 전기실 2 여과지 지구 전기실	고압, 저압설비 변압기 설비 저압전기설비 비상발전기 정류기반 설비 저압 배전반 전기설비 및 정류기반 저압 역세척 인버터 제어반
5. 5.(수)	공 휴 일
5. 7.(금)	1 여과지 (관리본관) 지구 전기실 배출수 처리장 지구 전기실	고압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반 2여과지 견학통로 태양광BIPV 발전시스템 송수실 태양광발전 시스템 비상발전기 접지설비 정류기반
5.7(금)	태양광발전설비	송수펌프실 태양광발전 시스템 배출수처리장 태양광발전 시스템 여과지(2층) 태양광발전 시스템

Ⅱ		점 검 내 용

구 분		상세 내역
특고압설비	인입선	지중선로의 외피손상 및 접지설비 한전인입 PAD 뚝도 수원 D/L 인입케이블
	수전용 개폐기	개폐기의 외관점검 및 금구류의 부식 여부 접촉불량으로 인한 변색・과열 여부
	차단기	VCB등의 상태 및 조작회로 검토 계전기상태 및 경보 동작상태
	변성기	CT, PT, GTP, ZCT 외관점검
	전력퓨즈	COS, PF등의 외관점검
	피뢰기	외부손상 및 설치위치 적정성 충전부 조영물과 이격거리
	수배전반	계전기 동작상태 충전부와 조영물 이격거리 콘덴서 리액터 소손여부 접지선 및 배선 탈락 여부
	변압기	변압기 상태 확인 단자이완 접속상태 및 외관점검
	보호설비	위험표지판 및 전기판넬 시건상태 쥐, 고양이 출입으로 인한 사고 대비
저압설비	배전반	오손, 파손, 부식 내부 이물질 침입여부 계기 및 계전기 동작상태 점검
	차단기	MCCB, ELB, MG 기기 이상유무 동작상태 및 결선상태 확인 이상발열 확인
	개폐기 FUSE	접촉부의 접촉상태 (과열, 변색) 적정용량 사용여부
	배 선	피복손상 및 전선부분 노출 여부 충격 압력등으로 인한 합선・단선 위험 여부 물기 습기 있는 장소의 이동전선의 경우 지락보호장치 설치 여부 확인

Ⅲ		점 검 결 과

구 분	점 검 장 소	점 검 결 과	비 고
5. 3.(월)	송수펌프실 MAIN 전기실	양 호
5. 4.(화)	중계펌프장 지구 전기실	양 호
	1 여과지 지구 전기실	양 호
5. 6.(목)	2 여과지 지구 전기실	양 호
	배출수 처리장 지구 전기실	양 호
5. 7(금)	송수펌프 태양광	양 호
	배출수 태양광	양 호
	여과지 태양광	양 호

Ⅳ		특 이 사 항

전기설비 안전관리 선임변경 및 업무인수인계

❍ 작업일자 : 2021. 5. 3. ~ 7.(4일간)

❍ 점검인원 : 전기안전관리자 이형문, 서용택

❍ 점검장소 : 뚝도 정수센터 및 자양취수장

❍ 검검내용 : 정수장, 취수장 안전관리자 변경 관련 엄무 인수인계

❍ 점검결과 : 진행중

❍ 붙 임.   전기설비 주간점검 점검표 1부.  끝.