문서번호	안전관리과-4055
결재일자	2021. 5. 11.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리과장	시설국장
이경석		신정	05/11 김홍길
협 조

‘21년 4월 건설공사장 안전점검 결과보고

2021. 5.

‘21년 4월 건설공사장 안전점검 결과보고

우리 본부 건설공사장에 대하여 공사장 품질향상 및 각종 안전사고 예방을 위하여 4월 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ				관련근거

□ 2021년 사망사고 제로화를 위한 안전관리계획 (본부장방침, ’21. 1. 27.)

□ 제4기 안전점검위원 선정위원회 개최결과 보고 (본부장방침, ’20.12.15.)

□ 2021년 4월 건설공사장 점검계획 (안전관리과-2665호, ’21. 3. 25.)

Ⅱ				안전점검 계획

□ 점검 개요

❍ 점검기간 : ‘21. 4. 1. ~ 4. 30.

❍ 점검대상 : 70개 공사장 (시설국 61개, 도시철도국 9개)

❍ 점검방법 : 현장 불시점검

구 분	총 계	시 설 국				도 시 철 도 국			행정국
		계	토목부	건축부	방재 시설부	계	도철사업부	도철토목부	총무과
점검대상	70	61	29	19	13	8	3	5	1
전체 현장	82	73	36	21	16	8	3	5	1
제외 대상	12	12	7	2	3	-	-	-	-

※ 제외사유 : 미착공 2, 신규사업 10

□ 점검조 편성

❍ 편 성 : 1일 2~6개조 운영 (현장 상황에 따라 조정)

민간전문가가 포함된 2~3명 1개조 및 안전관리과 직원 1~2명 편성

❍ 특별안전점검

- 제물포터널(1공구, 2공구) 개통 전 안전점검

· 구조분야 및 토질분야에 관한 전반적인 안전점검 실시

- 서소문청사 제1동 외벽 리모델링 공사 안전점검

· 재해빈도가 많은 3대유형(떨어짐-추락,끼임,넘어짐) 집중 점검

Ⅲ				점검결과

□ 안전점검 결과

❍ 점검총괄 : 총 97회 점검

- 직원 안전점검 : 40회

- 외부전문가 합동점검 : 57회

※ 기타 컨설팅 : 교량(가교)해체 1회, 흙막이가시설 2회, 거푸집동바리 2회

❍ 부서별 점검현황

구 분		지적건수		참여인원(명)				비고
				계	위원	직원
계		414	142		58		84	컨설팅 포함
시 설 국	토 목 부	124	42		13		29
	건 축 부	193	63		28		35
	설 비 부	-	-		-		-	본공사 점검시 병행
	방재시설부	39	17		8		9
도시철도국	도철사업부	15	6		3		3
	도철토목부	43	14		6		8
	도철건축부	-	-		-		-	본공사 점검시 병행
	도철설비부	-	-		-		-	본공사 점검시 병행

❍ 지적건수는 총 414건으로 현장별 평균 5.9건이 안전점검시 지적되었고, 재해 유형별로 추락, 건설기계, 화재/폭발/질식에 관한 안전 순으로 많이 지적됨

❍ 재해유형별 점검현황

❍ 안전점검 지적사항 처리

- 책임건설사업관리기술자에게 보완지시 및 공사부서 통보

- 조치결과는 7일 이내 조치 완료 후 안전관리과로 결과 제출

(단, 자문검토 등으로 7일 이상 소요되는 지적사항은 처리계획 제출)

❍ 주요 점검사진

안전난간 미설치	사면보호조치 미흡
사다리 아웃트리거 파손	신호수 미배치
가설콘센트 미접지	개구부 방호조치 미흡

Ⅳ				행정사항

□ 외부전문가 점검위원 수당 지급

❍ 지급방법 : 개인별 계좌입금

❍ 지급금액 : 12,250천원

구 분	산 출 식	금액(천원)	비 고
계	55인 × 220천원 + 3인 × 50천원	12,250

※ 점검수당 : 현장점검 220천원/회/인, 서류검토 50천원/회/인

❍ 예산과목

- 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 일반운영비, 사무관리비(일반회계)

붙임: ‘21년 4월 안전점검 실시현황 1부.  끝.