문서번호	조경과-5815
결재일자	2021. 5. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	김병완	05/07 하재호

가로수 생육환경 개선(중구) 설계심의 결과보고

2021. 5.

푸른도시국

조  경  과

가로수 생육환경 개선(중구) 설계심의 결과보고

가로수 생육환경 개선사업(중구)에 대해 설계심의[자체심의]를 시행하고,

그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 2021년 가로수 생육환경 개선사업(중구)

❍ 위    치 : 중구 동호로 일대 등

❍ 사업기간 : 2021. 5. ~ 11.

❍ 사업금액 : 금150백만원

❍ 사업내용 : 띠녹지 보식 및 시설정비, 가로수 메워심기 등

- 띠녹지 정비 : 남천 등 관목 4종 1,395주, 꽃범의 꼬리 등 12종 9,330본 식재

- 시설물 정비 : 띠녹지 노후 휀스 철거 및 통석 경계석 설치 등

- 가로수 보식 : 은행나무 등 7종 39주 보식

세부 사업내용

❍ 띠녹지 정비

- 주변환경에 따라 저관리형(통과공간)과 경관형(정류공간)으로 분류 조성

- 3가지 형태의 테마형 특화 띠녹지 조성

- 주요 도입수종 : 에메랄드 그린, 말채, 남천, 나무수국 등

경관형 띠녹지 조성 예시	저관리형 띠녹지 조성 예시

타입1 : 종점,시점부 사초류 및 종점, 시점 상징성을 고려하여 둥근소나무 식재	타입2 : 경사지역 경사를 고려하여 왕마사 멀칭 돌단풍 등 사초 위주 식재	타입3 : 중심부 경관지역 관목, 다년생 초화를 식재하여다채로운 경관 조성

❍ 띠녹지 시설물 정비

- 노후 보호휀스 철거 및 토사유출 방지용 통석경계석 설치

통석경계석 설치 전	통석경계석 설치 후

❍ 가로수 보식

- 보식대상 : 청계천로 등 19개소

- 보식내용 : 은행(R15) 22주, 느티(R15) 8주, 소나무(H5.5) 4주 등 39주 보식

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 띠녹지 기존 회양목 등은 제거대신 이식하여 활용방안 검토

❍ 띠녹지 재조성시 통일성 및 유지관리 측면에서 수종 정리 필요

❍ 경사지내 왕마사 포설은 유실 등을 고려하려 적정성 검토

❍ 통석경계석은 제외하고 공사를 통해 경계부 지면을 낮추고 초화류 매트 등을 식재하여 토양 유실 방지 및 경관 향상

❍ 가로수 보식시 서소문로11길 등 구도로 5개 노선에 대해서는 사업제외

❍ 수목 식재전 토양개량 실시

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.