“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	암사정수센터 취수원 수질오염물질 유출사고 대응 협조 요청

최근 암사 취수원 인근 지천에 잦은 수질오염물질 유출사고로 인하여 수돗물 생산에 차질이 예상되어 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 암사 취수원 수질오염물질 유출 사고 현황

일 시	유출지점	사고 내용	센터 영향	조치사항
‘14.10.29	홍릉천 (남양주시)	가공유 15ℓ 유출	취수구 및 정수센터 유입	- 취수구 주변 살수, 흡착포 설치 - 침전지 유입수로 흡착포 살포, 차단봉 설치, 분말활성탄 투입 등
‘17.02.02	왕숙천 (남양주시)	차량 전복 유류 유출	기름성분 불검출	- 흡착포 비치 등 방재작업 준비
‘18.03.01	고덕천 상류 (강동구, 하남시)	미 상	고농도 염소소모성 오염물질 유입	- 전염소 풀가동(수동투입), 중염소 투입
‘18.12.01	한강 (강동대교 인근)	헬기 추락 항공유 누유	기름성분 불검출	- 흡착포 비치 등 방재작업 준비
‘19.05.18	고덕천 상류	기름 유출	기름성분 불검출	- 고덕천 하류 차단봉, 흡착포 설치
‘19.07.30	고덕천(강동구)	하수 유입(물고기 폐사)	오염물질 유입 없음	-
‘21.04.29	왕숙천(남양주시)	기름유출	기름성분 불검출	흡착포 비치 등 방재작업 준비
‘21.05.11	고덕천 (강동구, 하남시)	자동차 오일 유출	기름성분 불검출	- 흡착포 비치 등 방재작업 준비 - 고덕천 하류 유류차단막, 흡착포 설치

나. 요청사항

- 유출사고 발생시 지천 관할 지자체, 서울시, 관련부서, 기관 등 긴급 연락

- 유흡착포, 유류차단막 등 설치하여 한강 유입되지 않토록 방재조치

- 한강 유입 징후 발견시 즉각 암사정수센터 연락.

- 취수원 인근 지천하류 오염물질 차단 수문 등 설치 검토

- 하천유지용수 운영 지자체는 오염물질 유출 시 가동 중지

- 수습 완료 후 기름 신속한 흡착포 수거 등 조치(취수구 유입시 펌프 등 고장 발생)

붙임 : 기름유출사건(‘21.5.11) 관련 사진 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	강동구청장(맑은환경과장),하남시장(환경정책과장),남양주시장(환경정책과장)
주무관	서홍교		정수과장	유준수		암사아리수정수센터소장	05/14 조성태
협조자
시행	정수과-5460	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5754	/전송	02-3146-5707	/	bulla0220@seoul.go.kr	/	부분공개(5)