문서번호	감사담당관-5882
결재일자	2021.5.17.
공개여부	대시민공개

주무관	환경순찰담당	감사담당관	부구청장
김대철	김은석	정표근	05/17 신상철
협 조

- 5월 특정분야 기획순찰 -

하천변 시설물 점검 결과 보고

2021. 5.

감사담당관

환경순찰팀

- 5월 특정분야 기획순찰 -

하천변 시설물 점검 결과 보고

「2021년 환경순찰 추진계획」을 바탕으로, 주민의 쾌적하고 안전한 친수시설 이용 환경을 조성하고자 관내 하천변 시설물 관리 상태를 점검한 후 발견사항을 시설 담당 부서에 통보하여 개선하도록 조치한 결과를 보고드림

Ⅰ		점검 개요

점검기간 : 2021. 5. 3.(월) ~ 5. 10.(월)

점 검 자 : 환경순찰팀장 외 2인

점검대상 : 관내 4개 하천(성북천, 정릉천, 우이천, 중랑천) 5구간

※ 대상지 현황: <붙임1. 하천변 시설물 위치도> 참조

점검사항

하천 시설물의 결함 및 파손 여부

유수의 원활한 흐름을 방해하는 지장물 존재 여부

천변 친수시설 관리 실태

점검방법 : 도보 현장 점검

Ⅱ		주요 발견사항

점검 결과

2020년 점검에서는 하수 배출구 막힘 등 집중호우 시 유수의 원활한 흐름을 방해하는 지장물이 일부 발견되었으나, 2021년 점검에서는 해당 사항은 발견되지 않음

정릉천 상류 등의 경우 2020년 점검결과 통보를 반영하여 전반적으로 진입차단시설 설치 및 진입통제문 잠금장치(번호체인) 비치가 잘 이루어진 상태이나, 2021년 점검에서도 정릉천 하류 일부 및 우이천 일부에서 진입차단시설 미설치 및 진입통제문 잠금장치(번호체인)

미비치가 발견됨

음수대 배수구 막힘, 운동시설 파손 등 천변 친수시설 파손 발견사항은 2020년 점검 대비 감소하였음

성북천변 ‘구청 -> 한성대입구역’ 구간에서 노후 안전펜스의 파손이 여러 군데 발견됨

이상 발견 및 담당 부서 조치 요청 건수 : 총 32건

- 하천 시설물 결함 및 파손 22건

- 하수 배출 방해 지장물     0건

- 천변 친수시설 파손 등    10건

※ 발견 및 부서 통보 사항: <붙임 2> 참조

점검 결과 세부사항

진입차단시설 미설치 및 진입통제문 잠금용 번호체인 망실 : 8건

진입차단시설 미설치 우이천 산책로 남대문중학교 후문 앞 진입로	진입차단시설 미설치 우이천 하류 두산아파트 앞 진입로

하천변 안전펜스 및 하천진입로 난간 파손 : 10건

하천변 안전펜스 파손 성북천변 삼선교로11길	하천진입로 난간 파손 우이천 산책로 장월교 옆 진입로

산책로 내 안전펜스 파손 : 4건

산책로 내 안전펜스 파손 정릉천 상류 산책로 청덕교 인근	산책로 내 안전펜스 파손 정릉천 상류 산책로 정릉771교 인근

천변 친수시설 관리 부실 및 파손 : 10건

음수대 배수구 막힘 정릉천 상류 산책로 청수2교 인근 운동시설	음수대 수압 약함 정릉천 하류 장월1교 아래 산책로
나무벤치 파손 정릉처 하류 자전거도로 하월곡복개교 인근	운동기구 파손 정릉천 하류 자전거도로 종월교 인근

Ⅲ		조치 현황

발견사항을 담당 부서(치수과)에 통보하여 처리하도록 조치하였음

예산 미확보 등으로 정비 지연이 예상되는 사항에 대하여는 담당 부서에서 별도 계획수립 후 정비 진행 예정

붙임  1. 하천변 시설물 위치도 1부.

2. 하천변 시설물 점검 발견 및 부서통보 사항 1부.  끝.