코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하천 시설물 감시용 영상정보처리기기 품질 확보

1. 각 자치구에서 운용 중인 하천 및 하천시설물 감시용 영상정보처리기기의 품질이 “서울특별시 영상정보처리기기 기술기준”의 방범용 영상정보처리기기 기술기준에 준하여 관리토록 하되, 권장 기술기준에 미달하는 경우 신속히 교체, 품질기준을 확보하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 기술기준

- 카메라 및 랜즈의 촬상소자 ; 200만 화소 이상

- 적외선 조명 적용 가능한 Day & Night 기능

- 최저조도 : 0.01 LUX 이하

- 영상모니터링 : 16분할 이상 모니터링 화면 제공 권장

2. 또한 영상정보처리기기를 설치 할 경우 개인정보 보호법 제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한)의 규정을 반드시 준수하여 설치하여 주시기 바랍니다.

3. 기타, 영상정보처리기기 설치에 따른 다른 법률 및 지침 등 자치구별 별도의 규정이 있는 경우 해당 규정에 따라 관리하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 서울특별시 영상정보처리기기 기술기준 1부.

2. 영상정보처리기기 기술기준 부적합 CCTV 현황 1부.    끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	중랑구청장(치수과장),도봉구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),서울시설공단이사장
주무관	박상규		치수총괄팀장	함명수		하천관리과장	05/18 손경철
협조자
시행	하천관리과-7094	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 하천관리과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3868	/전송	2133-1044	/	sk890@seoul.go.kr	/	대시민공개