문서번호	수도자재관리센터-7970
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
전영진		윤석훈	05/18 정임근
협조
	주무관		김진종

재질분석기 자체검사 결과보고(동파안전 1차)

2021. 5.

수도자재관리센터

재질분석기 자체검사 결과보고(동파안전 1차)

동파안전 수도계량기 납품검사시 휴대용 금속 재질분석기를 활용한 재질검사를 본부와 합동 자체검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

○ 건    명: 2021년 동파안전 수도계량기 조달구매(1차) 납품검사

○ 관련근거: 2021년 동파안전 수도계량기 조달구매(1차) 납품검사 의뢰[본부 계측관리과-4593, 2021.5.14.]

○ 납품업체: ㈜그린플로우

○ 납품수량: 9,000개(15mm)

○ 검사수량: 16개, 총48회(3회/개)

○ 검사결과: 적합 16개, 부적합 0개

※ 무연황동 재질기준: 구리(Cu) 58%이상, 납(Pb) 0.25%이하

○ 공인기관 검사의뢰 시료 채취: 2개

- 16개 시료중 납 재질성분이 높은 2개 시료 채취

연 번	기물번호	검사의뢰항목	재질검사 결과(%)		비 고
			구리	납
1	서울h21-905403 (15mm)	재질검사	*****	****	3회측정 평균값
2	서울h21-906382 (15mm)	용출검사	*****	***

○ 검사의뢰기관: 한국기계전기전자시험연구원(KTC)

○ 검사의뢰일: 2021. 5. 17.(월)

○ 검사의뢰자: 본부 계측관리과 김진종, 수도자재관리센터 전영진 주무관

첨  부: 휴대용 금속재질분석 결과표 1부.  끝.