문서번호	도시철도설비부-4925
결재일자	2021. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정보통신과장	도시철도설비부장
유홍근	김이곤	05/21 김중영

별내선(8호선연장) 철도통합무선통신망(LTE-R) 구매설치 사전규격공개 등록의견 검토결과 보고

2021. 05.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『별내선(8호선연장) 철도통합무선통신망(LTE-R) 구매설치』 사전규격공개 등록의견 검토결과 보고

별내선(8호선연장) 철도통합무선통신망(LTE-R) 구매설치』와 관련하여 사전규격공개 의견이 접수되어 그에 대한 검토결과를 보고드림

Ⅰ		사전규격 공개 개요

○ 공개기간 : 2021. 4. 16. ~ 2021. 4. 21.

○ 공개내용 : 제안요청서(과업내용서)

○ 공개장소 : 나라장터(G2B) 입찰정보(물품)

○ 공개결과 : 등록의견 - 한국네트워크산업협회 외 3건

Ⅱ		의견 검토사항

○ 사전규격 의견 검토사항

구분	사전규격 의견내용	수용 여부	답변 및 조치계획
한국네트 워크산업 협회	1. 제안요청서 56Page 가. 관제 및 거점노드 백본장비 기술사항 2)관제백본 40G모듈 구매 가) 기존 8호선에서 운영중인 관제 백본에 수용 가능한 40G 모듈을 공급하여야 한다.(8호선 관제백본과 별내선 거점노드백본 연결 용 모듈) ⇒ 특정 제조사 제품만 구매해야하므로 물품공급·기술지원확약서 체결 요청	수용	*****************************************************************************************************
	2. 제안요청서 62Page 다. 역사 엑세스 L3 스위치 2) 기능 및 성능 가)하드웨어 사양 (4) 4GB이상 DRAM Memory 제공 (5) 4GB이상 내장 플래쉬 메모리 제공 ⇒ (4),(5)항목 메모리는 성능의 기준이 아니므로 삭제 요청	미수용	******************************************* *****************************************
	4)지원프로토콜 가) 802.1S, 802.1W, 802.3ad (LACP), PVST ,Rapid PVST , RSTP, MSTP, 다) PIM Stub , MSDP, PIM-BIDIR, LSM 마) ZTP/Open PnP 지원 ⇒ 특정제조사만 제공하는 규격으로 수정요청	수용	************************ ************************* ************************
	5) 기타 지원 기능 가) UDLD (Unidirectional Link Detection) 지원 사) AutoQoS 기능 지원 ⇒ 특정제조사만 제공하는 규격으로 삭제요청	수용	******************** ************************ ***************************

구분	사전규격 의견내용	수용 여부	답변 조치계획
	3. 제안요청서 64Page 2.2.2. 업무망 및 인터넷망 스위치 나. 기능 1) 신규 역사의 네트워크는 8호선 업무망 및 인터넷망에 설치되어 있는 장비와 완벽하게 호환되어,~ ⇒ ‘표준기술을 통해 호환’으로 수정요청	수용	********************
	다. 성능 2) 역사 백본 스위치(업무망, 인터넷망) 나) 200 Gbps의 스위칭 패브릭을 제공해야 한다. 다) 150 Mpps Throughput을 제공해야 한다. ⇒ 과도한 용량 산정으로 128Gbps 스위칭패브릭, 95.3Mpps Throughput 으로 수정 요청	미수용	****************************************************************
	마) 2GB 이상의 Memory 제공 바) 2GB 이상의 플래쉬 메모리 제공 ⇒ 마), 바)항 메모리는 성능의 기준사항이 아니므로 삭제 요청	미수용	******************************************** ******************************************
	4. 제안요청서 65Page 다. 성능 2) 역사 백본 스위치(업무망, 인터넷망) 카) 기타 지원 사항 (1) Policy Based Mirroring, Remote Port Mirroring 지원 (3) UDLD(Unidirectional Link Discovery)Protocol 지원 ⇒ 특정제조사만 제공하는 규격으로 삭제 요청	부분 수용	(******************** **
	5. 제안요청서 65Page 다. 성능 3) 워크그룹 스위치(업무망, 인터넷망) 마) 256MB 이상의 Memory 제공해야 한다. 바) 128MB 이상의 내장 플래쉬 메모리 제공해야한다. ⇒ 마), 바)항 메모리는 성능의 기준사항이 아니므로 삭제 요청	미수용	******************************************** ******************************************
	사) 라우팅과 IP Multicast: Static, IGMPv1/v2/3 아) 하드웨어 기반의 Layer3 Routing IPv4,IPv6 제공해야 한다. ⇒ L2스위치에 라우팅 기능필요하지 않으므로 삭제요청(L3스위치 기능)	수용	****************************************
	자) IEEE 802.1Q VLAN Trunking, IEEE 802.1d /w/s, RRSTP, IEEE 802.3ad 표준 Link Aggregation 지원 ⇒ 특정제조사만 제공하는 규격으로 삭제요청	수용	***************** **********

구분	사전규격 의견내용	수용 여부	답변 조치계획
삼광 김준호	1. 제안요청서 61Page 나.정거장장치 2)역사노드백본 나)기능 및 성능 (8)320Gbps 이상의 스위칭 용량을 지원하며, 128Gbps 이상 제공 해야 한다. ⇒ 용량대비 과한 스펙으로 삭제요청	수용	********************************************************************************** 2)**************** **************************************
	2. 제안요청서 61Page 나.정거장장치 2)역사노드백본 다)항 (3)40G/100GbE 지원 ⇒ 해당사업에서 역사백본↔거점백본 노드간연결은 10G이므로 40G포트는 사용하지 않으므로 삭제요청	수용	***************************************************
	3. 제안요청서 65Page 2.2.2 업무망 및 인터넷망 다. 성능 2)역사 백본스위치(업무망,인터넷망) 아) Routing : Static, RIPv1/v2/ ng, OSPFv2/v3, VRRPv2/v3, BGPv4, BGPv4+, ISISv4/v6 제공지원해야 한다. ⇒ BGP 등의 프로토콜은 역사내에서는 사용하지 않는 프로토콜이므로 제공이 아닌 지원으로 수정 요청	수용	****************************************
비토 플러스 이석영	1. 제안요청서 61Page 나.정거장장치 2)역사노드백본 나)기능 및 성능 (8)320Gbps 이상의 스위칭 용량을 지원하며, 128Gbps 이상 제공 해야 한다. ⇒ 용량대비 과한 스펙으로 삭제요청	수용	*********************************************************************************** ******************* **************************************
	2. 제안요청서 62Page 2)역사노드 백본(제어망) 다)(3)40G/100GbE 지원 ⇒ 역사 ↔ 거점노드간 10G로 연결되어 있으므로 삭제요청	수용	***************************************************
	3. 제안요청서 62Page 다. 역사 L3스위치(제어망) 2) 가) (4)4GB이상 DRAM Memory 제공 (5)4GB이상 내장 플래쉬 메모리 제공 ⇒ (4),(5) 2GB이상 으로 수정요청, 4GB이상 규격으로 할 시 특정 제조사에 유리	수용	********************* ************************

구분	사전규격 의견내용	수용 여부	답변 조치계획
SW수발주제도 상담센터	구매시방서에 과업심의위원회 관련 사항 명시	미수용	**************************************************************
	2. 상용SW 직접구매 및 SW품질성능 평가시험(BMT)	미수용	***************************************************************************** ******************
	3. 중소 SW사업자의 사업 참여 지원	미수용	**************************************************************
	4. 하자담보 책임기간 및 범위	미수용	**************************************************************

Ⅲ		향후일정

○ 사전규격공개 답변등록 및 조달청 회신

붙임 : 1. 접수의견 각 1부.

2. 제안요청서(의견반영) 1부. 끝.