문서번호	시설과-2760
결재일자	2021. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	서부공원녹지사업소장
정종광		임종훈	05/24 代최석환
협 조

공원내 토건시설물 정비계획 보고

2021. 5.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

공원내 토건시설물 정비계획 보고

공원 이용객의 안전하고 쾌적한 공원이용을 위하여 공원내 노후된 토건시설물(맨홀 및 매점 지붕 등)을 정비하고자 함.

□ 추진배경

○ 빗물정원내 배수시설 부재로 우기시 주변 도로에 물고임 현상이 발생하여 맨홀 추가 설치 필요

○ 평화·하늘·노을공원에 설치된 노면표시 탈색 및 신설 필요 지역에 대하여 도색 필요

○ 평화주차장내 연속형 배수시설 파손으로 인한 정비 필요

○ 하늘공원내 매점 지붕 변형에 따른 정비 필요

□ 정비계획

○ 건    명 : 빗물정원내 맨홀 설치

- 위    치 : 빗물정원내 최하단부(저지대)

- 정비방안 : 노면수 배출을 위하여 맨홀 신설하여 빗물정원 하부를 통과하고 있는 하수관로와 연결

- 공사내용

· 맨홀 1개소 설치

- 소요예산 : 1,500천원

○ 건    명 : 평화·하늘·노을공원내 노면표시 도색

- 위    치 : 평화공원(빗물정원∼구름다리 옆 도로), 하늘공원(정상부 문자), 노을공원(정상부~서쪽 진입로)

- 정비방안 : 노면표시 탈색구간(평화공원) 및 신설 지역(하늘·노을공원)에 대하여 도색 실시

- 공사내용

· 평화공원 : 차선 재도색 225㎡

· 하늘공원 : 방향 안내문자 신설(평화공원, 노을공원 등) 6㎡

· 노을공원 : 안내문자 신설(자전거 과속금지 등) 40㎡

- 소요예산 : 7,000천원

○ 건  명 : 평화주차장내 연속형 배수시설 정비

- 위    치 : 평화광장 ∼ 평화주차장 사이

- 정비방안 : 파손된 배수시설 철거후 재 설치

- 공사내용

· 배수시설(연속형 빗물받이) : 0.5×16m

- 소요예산 : 5,000천원

○ 건    명 : 하늘공원내 매점 지붕 정비

- 위    치 : 하늘공원내 매점 지붕

- 정비방안 : 1) 매점 용마루부분 누수 및 방수훼손에 따른 보수·보강

- 용마루벤트 설치 및 화산암 레드자갈 포설

2) 매점 처마후레싱 변형에 따른 보수·보강 : 판넬철거 및 설치

- 공사내용

· 용마루벤트 설치  : 1.2×8.0m

· 조경토(화산암레드자갈)포설 : 0.6×8.0×0.08m

· 판넬(2겹)철거 및 설치 : 1) 처마후레싱 내측 0.5×(18+8)m×2면

2) 처마후레싱 외측 0.4×(18+8)m×2면

· 지붕 정비후 매점 전체 오일스텐 칠하기 작업

- 소요예산 : 8,000천원

□ 조치계획

○ 상기 검토내용과 같이 안전사고 방지를 위한 공원내 토건시설에 대한 정비가 시급한 실정으로 2021년 토건시설물 정비공사(연간단가) 계약업체에 작업요청하여 정비 실시하고 추후 설계변경시 정산코자 함.

○ 작업일정 : ’21. 5. 25. ~ 6. 30.(36일간)

첨 부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.